Copyright CANON INC. 2000-2005. Reservados todos los derechos.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP y Microsoft Windows 2000
Canon SELPHY DS810
Controlador de la impresora Canon IJ (Versión 1.90 ES) 
Instrucciones
_____________________________________________________________________

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de
Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation.

Todos los demás nombres y marcas mencionados en este documento 
pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus 
respectivos propietarios.
_____________________________________________________________________

< Índice >

Introducción
  Prólogo
  Componentes de instalación
  Requisitos del sistema
  Precauciones antes de la instalación
  Método de instalación
  Mensajes de advertencia mostrados durante la instalación
  Desinstalación del controlador de impresora

Configuración del controlador de impresora
  Apertura de la ventana de propiedades del controlador
  de impresora
  Advertencias sobre aplicaciones	
  Uso del controlador de impresora

Acerca de la impresión en red
  Prólogo
  Versión del controlador de impresora que se utilizará
  Instalación y métodos de configuración
  Restricciones relativas a la red

=====================================================================
Introducción
=====================================================================

< Prólogo >

Este archivo Léame incluye información importante acerca de la
configuración y el uso del controlador de la impresora Canon IJ junto
a la que se incluye. El controlador de la impresora Canon IJ le
permite imprimir documentos en su impresora Canon IJ desde
cualquier aplicación que funcione en Microsoft(R) Windows(R) XP
o Microsoft(R) Windows(R) 2000. Antes de que su impresora pueda
imprimir documentos, debe instalar este controlador en su
ordenador.

< Componentes de instalación >

El paquete de instalación consta de los siguientes componentes:

  - Programa de instalación (Setup.exe)
    Sirve para instalar el Controlador de impresora Canon IJ en el
    ordenador.

  - Controlador de impresora Canon IJ (denominado desde ahora
    "controlador de impresora" en este documento)
    Es el software que le permite imprimir con su impresora.

  - Programa de desinstalación
    Le permite eliminar el controlador de impresora del
    ordenador.

  - Léame (readme_spanish.txt)
    Se trata del documento que está leyendo en estos momentos.
    Contiene información importante acerca del controlador de
    impresora. Para consultarlo tras la instalación, seleccione
    [Inicio] - [Programas] - [Canon SELPHY DS810] - [Léame].

< Requisitos del sistema >

Este software necesita de la siguiente configuración del sistema:

Sistema operativo
  Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional
  Windows 2000 Professional o Windows 2000 Server/Advanced Server

    Nota:
    - Este producto se ha diseñado específicamente para versiones de
      Windows de 32 bits.
    - Puede que la ayuda no se muestre correctamente en su sistema 
      operativo o en la versión de Internet Explorer que utilice.
      Recomendamos que mantenga su sistema actualizado con Windows 
      Update.

Hardware
  Ordenador:          Debe funcionar con normalidad con el
  		              sistema operativo utilizado
  		              (CPU: Microprocesador Intel Pentium
  		              o equivalente).
  Memoria:            Debe funcionar con normalidad con el
                      sistema operativo utilizado.
  Disco duro:         Debe haber, al menos, 100 MB de espacio
                      libre antes de instalar el controlador
  Otras unidades:     Unidad de CD-ROM
  Interfaz:           Interfaz USB 	
  Cable de impresora: Cable USB
  Pantalla:           VGA o superior

< Precauciones antes de la instalación >

Antes de instalar el controlador de impresora, lea las siguientes
medidas de precaución.

- Antes de comenzar la instalación, conecte la impresora al
  ordenador. Consulte el manual de la impresora para obtener
  información detallada.

- Debe disponer de acceso de control total a la configuración de la
  impresora para llevar a cabo una instalación. Antes de comenzar
  este proceso, inicie sesión como miembro del grupo Administradores
  (o como Administrador del equipo en Windows XP).

- Cierre cualquier aplicación que se esté ejecutando.

- Si tiene instalada en el ordenador alguna versión anterior del
  controlador, debe eliminarla con el programa de desinstalación
  antes de instalar el nuevo controlador. Siga las instrucciones
  de la sección "Desinstalación del controlador de impresora"
  para eliminar las versiones anteriores.

- Según el entorno que utilice, puede que en su ordenador se haya
  instalado automáticamente un controlador de impresora para
  Windows de Microsoft. No obstante, es recomendable que utilice
  el presente controlador de Canon.

- El programa de instalación instala de forma automática el
  controlador de la impresora en el idioma establecido en el
  Panel de control de su equipo.
  Si el controlador no se ofrece en ese idioma, se mostrará una
  ventana de selección de idioma en pantalla justo después de
  que se inicie Setup.exe.
  En tal caso, seleccione la versión en el idioma que desee
  utilizar.

  Configuración del Panel de control
    * Windows XP
    Seleccione [Panel de control]-[Opciones regionales, de idioma,
    y de fecha y hora]-[Configuración regional y de idioma] y
    especifique un idioma en la sección [Idioma para programas
    no Unicode] de la ficha [Opciones avanzadas].

    * Windows 2000
    Seleccione [Panel de control]-[Configuración regional] y
    haga clic en la ficha [General]. En la sección [Configuración
    de idioma para el sistema], haga clic en [Predeterminada]
    y seleccione el idioma en el cuadro de diálogo [Seleccionar
    la configuración regional del sistema].

< Método de instalación >

El método de instalación descrito a continuación sirve sólo si
la impresora se va utilizar de modo local.
Si va a utilizarla en red, utilice el método de instalación
descrito en la sección "Acerca de la impresión en red".

Puede descargar el controlador de impresora desde un sitio
Web de Canon.
(http://www.canon.com/)

    Nota:
    Al descomprimir el archivo descargado, guarde el archivo
    en una carpeta de fácil acceso, como [C:\temp].
    No utilice caracteres distintos a los españoles en el
    nombre de la carpeta, ya que el controlador podría no
    instalarse correctamente.

  1. Apague la impresora.

     Nota:
     Si enciende el ordenador mientras la impresora está
     encendida, el asistente [Nuevo hardware encontrado]
     de la función Plug and Play de Windows aparecerá de
     forma automática. Si esto ocurriera, haga clic en
     [Cancelar].

  2. Abra la carpeta que contiene este programa.

  3. Haga doble clic en [Setup.exe] para iniciar el programa
     de instalación.

  4. En la pantalla [Bienvenido], haga clic en [Siguiente].

  5. Lea el Acuerdo de licencia. Si está de acuerdo, haga
     clic en [Sí].

     Se iniciará el proceso de copia de archivos.

  6. Cuando aparezca la pantalla del puerto de la impresora,
     enciéndala y espere hasta que el sistema reconozca el
     puerto.

     Nota:
     Para seleccionar el puerto de la impresora, marque [Seleccionar
     puerto de la impresora] y haga clic en [Selección manual]. En
     [Seleccionar puerto], seleccione uno y haga clic en [Siguiente].

  7. Cuando aparezca el cuadro [Instalación finalizada], haga
     clic en [Terminar].
     Nota:
     En algunos entornos, tras hacer clic en el botón [Salir]
     puede aparecer un mensaje que le indica que debe reiniciar
     el ordenador. Es recomendable reiniciar el ordenador para
     que la instalación finalice correctamente.

< Mensajes de advertencia mostrados durante la instalación >

  - En algunos entornos, el sistema muestra un mensaje en el
    que se le pregunta si desea sustituir el controlador de
    impresora que ya está instalado por el nuevo. Si aparece
    este mensaje, haga clic en [Sí].

  * Windows XP
  Si durante la instalación aparece un mensaje avisando que
  el software no ha superado la prueba del logo de Windows,
  haga clic en el botón que permite continuar con el proceso.

  * Windows 2000
  Si durante la instalación aparece un mensaje avisando que
  no se ha encontrado la firma digital, haga clic en [Sí]
  para continuar con el proceso.

< Desinstalación del controlador de impresora >

Para eliminar los controladores de impresora que ya no sean
necesarios, utilice el siguiente procedimiento:

  1.  En el menú [Inicio], seleccione [Programas] y,
      a continuación, [Canon SELPHY DS810].

  2.  Haga clic en [Desinstalar].

  3.  Si aparece el cuadro de diálogo [Confirmar la supresión
      de archivos], haga clic en el botón [Aceptar].

     Nota:
     - El controlador de la impresora no tendrá desinstalador si 
       no lo instala el instalador. Borre el controlador de impresora
       que no sea necesario según el procedimiento siguiente:

     1)  En el menú [Inicio], seleccione [Configuración] y haga
         clic en [Impresoras].
     2)  Seleccione la impresora que desee eliminar y seleccione
         [Eliminar] en el menú [Archivo].
     3)  Seleccione [Propiedades del servidor] en el menú [Archivo].
     4)  Haga clic en la pestaña [Controladores] y seleccione la
         impresora que desee eliminar en la lista [Controladores de
         impresora instalados].
     5)  Haga clic en [Eliminar] y, a continuación, en [Aceptar].

=====================================================================
Configuración del controlador de impresora
=====================================================================

< Apertura de la ventana de propiedades del controlador de
impresora >

  - Apertura desde la aplicación
    Un método habitual para abrir el controlador de impresora es
    seleccionar [Archivo] - [Configurar página] y hacer clic en
    [Impresora]; o bien, [Archivo] - [Imprimir...] y hacer clic
    en [Propiedades].

  - Apertura directa
    Para establecer una configuración que se utilice habitualmente,
    o para acceder a las funciones de mantenimiento de la
    impresora, utilice el siguiente procedimiento. No intente
    utilizar las funciones de mantenimiento mientras imprime.

    1) En el menú [Inicio], seleccione los siguientes elementos:
       Para Windows XP:  [Panel de control]-[Impresoras y otro
       hardware]-[Impresoras y faxes]
       En Windows 2000:  [Configuración] - [Impresoras]
    2) Haga clic en el icono del modelo de impresora que desee
       utilizar.
    3) En el menú [Archivo], seleccione [Preferencias de
       impresión]

< Advertencias sobre aplicaciones >

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Si en la opción [Páginas por hoja] del cuadro de diálogo
    [Imprimir] de Word se indica un valor mayor que uno (1), no
    utilice la opción [Diseño de página] de la ficha
    [Configurar página]. Si indica un valor mayor que uno en
    ambas opciones, la impresión no se llevará a cabo
    correctamente. Si desea imprimir más de una página por hoja,
    utilice una opción o la otra, pero no ambas.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Si utiliza la opción [Escalar al tamaño del papel] del cuadro
    de diálogo [Imprimir], no utilice la opción [Impresión
    a escala] de la ficha [Configurar página] del controlador.
    Si la utiliza, la opción del controlador de impresora
    sustituirá a la de Word a la hora de imprimir a escala.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Si se ha activado la función [Permitir alternar entre A4 y
    Carta] de Word, la [Orientación] del cuadro de diálogo
    [Configurar página] de Word es [Vertical] y la [Orientación]
    indicada en el controlador de impresora es [Horizontal],
    la impresión no se llevará a cabo correctamente. Para evitar
    este problema, desactive la función [Permitir alternar entre
    A4 y Carta] antes de imprimir. Para acceder a ella, abra el
    cuadro de diálogo [Opciones] del menú [Herramientas] de
    Word y haga clic en la ficha [Imprimir].

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Si desea modificar el [Tamaño del papel] y la [Orientación],
    hágalo en Word, no en el controlador de la impresora.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Al seleccionar [Impresión a escala], [Impresión ajustada a la 
    página] o [Impresión de diseño de página] en [Tipo de impresión]
    en la ficha [Configurar página], haga lo siguiente:

    1. Abra el cuadro de diálogo [Imprimir] de Word.
    2. Abra la ventana de propiedades del controlador de
       impresora, seleccione [Tipo de impresión] y haga clic
       en [Aceptar].
    3. Cierre el cuadro de diálogo [Imprimir] antes de empezar
       la impresión.
    4. Vuelva a abrir el cuadro de diálogo [Imprimir] de Word.
    5. Vuelva a abrir la ventana de propiedades del controlador
       de impresora y haga clic en [Aceptar].
    6. Inicie la impresión.

  - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
    Si se activa la opción [Permitir alternar entre A4 y Carta]
    en Excel 2002 y el tamaño de papel definido en la ficha
    [Configurar página] de la pantalla de propiedades de la
    impresora difiere del tamaño de papel definido en Excel
    (uno establecido como A4 y el otro como Carta), los datos
    se imprimirán de acuerdo con el tamaño especificado en las
    propiedades de la impresora. Si se produce algún problema,
    establezca el mismo tamaño de papel en las propiedades
    de la impresora y en Excel. Otra solución es seleccionar
    [Opciones] en el menú [Herramientas] de Excel, no
    seleccionar la opción [Permitir alternar entre A4 y Carta]
    en la ficha [Internacional] e imprimir los datos.

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    Si no cuenta con privilegios de administrador en el sistema,
    no podrá imprimir. Para imprimir, conéctese como administrador
    del sistema.

  - Lotus Notes/Lotus Corporation
    El sistema se puede bloquear con algunos trabajos de impresión.
    Asegúrese de que los márgenes superior e inferior indicados en
    la opción [Formato de página] de Notes son 22,86 mm (0,9 pulg.)
    y 27,94 mm (1,1 pulg.), respectivamente.

  - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
    Si cancela la impresión desde la aplicación, el siguiente
    trabajo de impresión se bloqueará. En la ficha [Opciones
    avanzadas] del cuadro [Propiedades de impresora], borre el
    documento en la lista de trabajos en cola.

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    Hay ocasiones en las que se produce un problema si intenta
    abrir la ventana de propiedades del controlador de impresora
    desde CorelDraw 8.0. Por ejemplo, se puede bloquear el
    sistema o pueden aparecer caracteres dañados. Para solventar
    el problema, abra la ventana de propiedades del controlador
    desde la carpeta [Impresoras], indique las opciones que
    desee y, a continuación, imprima desde la aplicación.
    Este problema no se da en CorelDraw 9.0.

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
    Si se procede a imprimir un mapa de bits, la impresión puede
    tardar o puede que algunos datos no se impriman. Antes de
    imprimir, quite la marca de la casilla [Impresión de mapa
    de bits] del cuadro de diálogo [Imprimir].

< Uso del controlador de impresora >

A veces, existen ciertas restricciones sobre lo que puede hacer
cuando se imprime utilizando este controlador. Tenga presente
estos puntosa la hora de imprimir:

  - En algunas aplicaciones, el valor de [Copias] no tiene efecto
    si se especifica a través del controlador de impresora.
    En tal caso, indique este valor en el cuadro de diálogo
    [Imprimir] de la aplicación.

  - En algunas aplicaciones, si intenta imprimir varias copias
    de un documento con la opción [Clasificar] marcada en la
    ficha [Configurar página] del controlador o en el cuadro
    de diálogo [Imprimir] de la aplicación, la impresión no se
    llevará a cabo de forma correcta. Para solucionar este
    problema, quite la marca de la opción [Clasificar] antes
    de imprimir.
    
  - Con algunas aplicaciones, puede que la impresión no pueda
    llevarse a cabo correctamente si [Tipo de impresión] o 
    [Medios tonos] se definen como [Auto].    
    En este caso, defina [Calidad de impresión] en la ficha
    [Principal] como [Personalizada] y seleccione un ajuste diferente
    a [Auto] para [Medios tonos]. Luego, defina [Color/Intensidad]
    como [Manual] y seleccione un ajuste diferente a [Auto] como
    [Tipo de impresión].

  - Cuando se imprimen datos con gradaciones o con muchos gráficos,
    a veces el resultado impreso no muestra estos datos. Este
    error se produce si no hay suficiente espacio libre en el
    disco duro para el almacenamiento temporal de los datos.
    Para solucionar este problema, asegúrese de que dispone de
    entre 40 y 50 MB de espacio libre en el disco donde esté
    instalado Windows XP o Windows 2000. También puede colocar 
    la carpeta de la cola de impresión en un disco con suficiente 
    espacio libre. Para cambiar la ubicación de la carpeta de la 
    cola de impresión, siga los pasos que se indican a continuación.
    1. En el menú [Inicio], seleccione los siguientes elementos:
       Para Windows XP:  [Panel de control]-[Impresoras y otro
       hardware]-[Impresoras y faxes]
       Para Windows 2000: [Configuración]-[Impresoras]
    2. Seleccione [Propiedades de servidor] en el menú [Archivo]. 
    3. Haga clic en la ficha [Avanzadas], cambie el nombre de la 
       unidad [Carpeta de cola de impresión] y haga clic 
       en [Aceptar].

  - Si durante la impresión, cancela el trabajo desde la carpeta
    de la impresora, se producirá un retraso antes de que la
    impresión de detenga.

  - En algunas ocasiones, la impresión no se produce si no hay
    suficiente memoria virtual disponible. Puede solucionar este
    problema incrementado el tamaño del archivo de paginación.
    Para ello, abra el cuadro de diálogo [Propiedades de Sistema]
    haciendo doble clic en la opción [Sistema] del Panel de
    control o haciendo clic con el botón derecho del ratón en
    [Mi PC] y seleccionando [Propiedades]. A continuación,
    haga clic en la pestaña [Opciones avanzadas], haga clic en
    [Opciones de rendimiento...], después en [Cambiar...],
    especifique un nuevo tamaño para el archivo
    de paginación, haga clic en [Establecer] y, por último,
    en [Aceptar].
    
  - Si el [Idioma] seleccionado en el cuadro de diálogo [Acerca de] 
    no coincide con el idioma de la interfaz del sistema operativo, 
    no podrá mostrarse correctamente la pantalla del controlador.

  - No modifique las opciones del [Procesador de impresión...]
    de la ficha [Opciones avanzadas] del cuadro de diálogo
    [Propiedades de impresora]. Si lo hace, puede que las
    siguientes funciones no se puedan utilizar correctamente:
     - [Previsualización antes de imprimir] de la ficha
       [Principal].
     - [Impresión de diseño de página] e [Impresión en póster]
       en la ficha [Configuración de página]
     - Todas las funciones de impresión de sello y de fondo            

  - No se podrán utilizar las siguientes funciones si desactiva la
    opción [Habilitar características de impresión avanzadas] en la
    ficha [Avanzadas] del cuadro de diálogo Propiedades:    
    - [Vista preliminar antes de imprimir] en la ficha [Principal]
    - [Impresión de diseño de página], [Impresión de póster], 
      [Imprimir desde la última página] e [Intercalar] en la ficha
      [Configuración de página]   
    - [Reducir tamaño de los datos de la cola de impresión] del 
      cuadro de diálogo [Opciones de impresión]    
    - Todas las funciones de impresión de sello y de fondo

  - Las siguientes funciones no se podrán utilizar si se utiliza
    una aplicación que no permita realizar operaciones periféricas
    EMF (por ejemplo, Adobe PhotoShop LE o MS Photo Editor):
    - [Vista preliminar antes de imprimir] en la ficha [Principal]
    - [Impresión de diseño de página], [Impresión de póster], 
      [Imprimir desde la última página] e [Intercalar] en la ficha
      [Configuración de página]       
    - Todas las funciones de impresión de sello y de fondo

  - Las siguientes funciones no se podrán utilizar si marca la
    casilla [Imprimir a un archivo] del cuadro de diálogo
    [Imprimir] de la aplicación:
    - [Vista preliminar antes de imprimir] en la ficha [Principal]
    - [Impresión de diseño de página], [Impresión de póster], 
      [Imprimir desde la última página] e [Intercalar] en la ficha
      [Configuración de página]       
    - Todas las funciones de impresión de sello y de fondo

  - En algunas aplicaciones, si en la opción [Impresión de
    diseño de página] de la ficha [Configurar página] se ha
    seleccionado [Impresión de 2 páginas/hoja] o más páginas
    por hoja, algunas imágenes podrían aparecer cortadas.
    En tal caso, utilice la aplicación para ajustar el diseño
    de las páginas afectadas.

  - Si está imprimiendo un póster o un sello o fondo, el número
    de páginas del documento mostrado en la cola de impresión
    será mayor que el número real.

  - Los colores de la pantalla de la aplicación de software
    pueden no coincidir con los que aparecen en la
    previsualización.

  - Los colores de la previsualización pueden no coincidir con
    los que aparecerán en el resultado impreso.

  - Debido a que la resolución de la previsualización no coincide
    con la de la impresión, es posible que el texto y las líneas
    aparezcan de forma distinta en los resultados impresos.

  - En algunas aplicaciones la impresión se divide en distintos
    trabajos. En este caso, la previsualización sólo muestra el
    trabajo que se está imprimiendo y la imagen en pantalla puede
    no coincidir con la que desea el usuario.

  - La previsualización no puede utilizarse en los siguientes casos:
    - Cuando, al imprimir, se hace clic con el botón derecho
      del ratón en el icono de la impresora y se selecciona
      [Usar impresora sin conexión].
    - Durante la impresión en horas distintas a las especificadas,
      al seleccionar [Disponible desde] en la ficha [Opciones
      avanzadas] del cuadro de diálogo [Propiedades de
      la impresora].

  - Si precisa más detalles sobre las funciones relacionadas
    con Windows XP o con Windows 2000, consulte el manual
    del usuario correspondiente.

=====================================================================
Acerca de la impresión en red
=====================================================================

< Prólogo >

En Windows es posible que dos o más usuarios compartan una
impresora mediante una red.
Para ello, es necesario que se configuren los distintos
ordenadores conectados a la red de forma adecuada.

El ordenador al que está conectado realmente la impresora se
denomina servidor de impresión (a partir de ahora se le llamará
"servidor"). El ordenador que utiliza la impresora conectada al
servidor a través de la red se denomina equipo cliente (a partir
de ahora se le llamará "cliente").

< Versión del controlador de impresora que se utilizará >

- Consiga el controlador de impresora adecuado para el sistema
  operativo que utilicen el servidor y los clientes.

- No es posible imprimir en red si se utiliza una combinación
  del controlador de impresora incluido con Windows (creado
  por Microsoft) y el controlador de impresora de Canon.
  Utilice los controladores de impresora Canon tanto en el
  servidor como en los clientes.

- Los controladores de impresora del servidor y de los clientes
  deben ser de la misma versión. Si se utiliza Windows XP en
  combinación con Windows 2000, instale el controlador de
  impresora (Versión 1.90) tanto en el servidor como en el
  cliente.

 Nota:
 
 - Esta impresora no tiene controlador para 
   Windows NT4.0, Windows Me y Windows 98.

< Instalación y métodos de configuración >


  1. En el servidor, instale un controlador de impresora adecuado
     para el sistema operativo utilizado. El método de instalación
     es más o menos el mismo que se emplea para una impresora
     local normal.

  2. Indique que la impresora conectada al servidor de impresión
     es una impresora compartida.
     Si precisa ayuda para hacerlo, consulte la Ayuda de Windows.

     Aquí se puede realizar una instalación de tipo Point and print
     (método para guardar un controlador de impresora para clientes
     del servidor de impresión mediante la función [Controladores
     adicionales] de Windows XP y Windows 2000). Si lo hace, sáltese
     el paso 3.

  3. En el cliente, instale un controlador de impresora adecuado
     para el sistema operativo utilizado. El método de instalación
     es más o menos el mismo que se emplea para una impresora
     local normal.

     Nota:
     - Durante la instalación puede seleccionar cualquier puerto.
       Tras seleccionar el puerto, complete la instalación.
     - Si instala el controlador de impresora mediante el
       programa de instalación, aparecerá un mensaje en el
       que se le solicita que encienda la impresora. Ignórelo.

  4. Acceda en el cliente al equipo en red y haga clic con el botón
     derecho en el icono de la impresora compartida que desee
     utilizar en el servidor; a continuación, seleccione el siguiente
     elemento de menú:

     - [Conectar...] para Windows XP o Windows 2000.

  Como consecuencia se creará un icono de impresora compartida
  en el cliente.
  En el momento en que la impresora cuyo controlador se ha
  instalado en el paso 3 deje de ser necesaria, se podrá eliminar
  su icono.

< Restricciones relativas a la red >

- Al utilizar una impresora de red, si el Monitor Canon IJ de estado
  está activado, se enviará un comando a la impresora para
  obtener su estado. Si en el servidor de impresión, está
  marcada la casilla [Enviar notificación al terminar de
  imprimirse los documentos remotos] de la ficha [Opciones
  avanzadas] del cuadro de diálogo [Propiedades del servidor],
  en el cliente aparecerá un mensaje de impresión finalizada
  como respuesta a cada comando. Para detener la aparición
  de estos mensajes, quite la marca de la casilla [Enviar
  notificación al terminar de imprimirse los documentos
  remotos] y reinicie el servidor de impresión para que
  el cambio surta efecto.

- Si la impresora se comparte a través de una red, no aparecerá
  el mensaje de confirmación de sustitución de depósito de tinta
  en el cliente cuando se inicie la impresión.  
  Tras sustituir el depósito de tinta por uno nuevo,
  asegúrese de restablecer el contador de tinta. Si no se hace,
  puede que no aparezca correctamente el indicador de bajo nivel
  de tinta.

- Si se lleva a cabo una instalación de tipo Point and Print,
  la configuración del soporte bidireccional del cliente no
  funcionará. Si el usuario del cliente, tras abrir las
  [Propiedades] del controlador, hace clic en [Aceptar]
  sin haber seleccionado la opción [Habilitar compatibilidad
  bidireccional], la función de comunicación bidireccional
  del servidor tampoco funcionará.
  Para evitar este problema, puede instalar el controlador
  en el cliente con anterioridad según el procedimiento
  descrito en la sección "< Instalación y métodos de 
  configuración >". También puede restringir los derechos de
  acceso del usuario del cliente al establecer las opciones de
  seguridad de la impresora compartida.

- Si se imprime a través de Internet (en un entorno IPP),
  compruebe la versión del controlador de impresora instalado
  en el servidor e instale el mismo controlador en el cliente
  como impresora local. Tenga en cuenta que el cliente no
  podrá iniciar el monitor de estado porque el estado de la
  impresora no se puede obtener a través de Internet.

- Si se instala el mismo controlador de impresora tanto
  en el servidor como en el cliente como impresora local,
  la función de rastreo de la red puede crear automáticamente
  un icono de impresora en el cliente.

_____________________________________________________________________
