Copyright CANON INC. 2000-2004. Todos os direitos reservados.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Controlador de Impressora Canon PIXMA iP4000 Versão 1.80 PT
Instruções
_____________________________________________________________________

canon e BJC são marcas comerciais registadas e Bubble Jet e PIXMA
são marcas comerciais da CANON INC.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registadas da
Microsoft Corporation nos EUA e noutros países.

Intel e Pentium são marcas registadas da Intel Corporation.

Todas as demais designações e marcas aqui mencionadas podem ser 
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos
proprietários.
_____________________________________________________________________

<  Índice >

Introdução
  Prefácio
  Componentes da instalação
  Requisitos do sistema
  Precauções durante a instalação
  Método de instalação
  Mensagens de aviso apresentadas durante a instalação
  Eliminar o controlador de impressora

Especificar as definições do controlador de impressora
  Abrir a janela de configuração do controlador de impressora
  Aspectos a ter em conta com as aplicações
  Utilizar o controlador de impressora

Acerca da impressão em rede
  Prefácio
  Versão do controlador de impressora a ser utilizado
  Métodos de instalação e configuração
  Restrições relacionadas com a rede

=====================================================================
Introdução
=====================================================================

< Prefácio >

Este ficheiro Leiame contém informações importantes sobre a
configuração e utilização do Controlador de impressora BJ com o
qual é distribuído. O Controlador de impressora BJ permite
imprimir na impressora Canon BJ a partir de aplicações executadas
no Microsoft (R) Windows (R) XP ou Microsoft (R) Windows (R) 2000.
Antes de poder utilizar a impressora, tem de instalar o respectivo
controlador no computador.

< Componentes da instalação >

O pacote de instalação é formado pelos seguintes componentes:

  - Programa de instalação (Setup.exe)
    Instala o Controlador de impressora BJ no computador.

  - Controlador de impressora BJ (denominado "controlador de
    impressora" neste documento)
    Software que permite imprimir na impressora.

  - Programa de desinstalação
    Permite remover o controlador de impressora do computador.

  - Leiame (readme_portuguese.txt)
    Este documento. Contém informações importantes sobre o
    controlador de impressora. Para o visualizar após a instalação,
    seleccione [Iniciar]-[Programas]-[Canon PIXMA iP4000]-[Leiame].

< Requisitos do sistema >

Este software requer a seguinte configuração de sistema:

Sistema operativo
  Windows XP Home Edition 
  Windows XP Professional 
  Windows 2000 Professional ou
  Windows 2000 Server/Advanced Server 

    Nota:
    Este produto foi concebido especificamente para versões de
    32 bits do Windows.

Hardware
  Computador:         Tem de funcionar normalmente com o sistema
  		      operativo utilizado.
                      (CPU: Microprocessador Intel Pentium ou
                      equivalente)
  Memória:            Tem de funcionar normalmente com o sistema
  		      operativo utilizado.
  Disco rígido:       Mínimo de 50 MB livres no disco antes de
  		      instalar o controlador
  Outra unidade:      unidade de CD-ROM
  Interface:          Paralela ou interface USB
  Cabo da impressora: Cabo bidireccional Centronics ou cabo USB
  Monitor:            VGA ou superior

< Precauções durante a instalação >

Antes de instalar este controlador de impressora, leia as
precauções que se seguem.

- Antes de iniciar a instalação, ligue a impressora ao computador.
  Consulte o manual da impressora para obter informações mais
  detalhadas.

- Necessita de ter acesso de controlo total à impressora para fazer
  uma instalação. Antes de iniciar a instalação, entre em sessão como
  membro do grupo de administradores (ou como administrador do 
  computador no Windows XP).

- Feche todas as aplicações activas.

- Se houver uma versão mais antiga do controlador instalada no
  computador, tem de a remover utilizando o programa de
  desinstalação, antes de instalar o novo controlador. Elimine
  a versão mais antiga seguindo as instruções incluídas na
  secção "Eliminar o controlador de impressora".

- Consoante o ambiente utilizado, pode ser instalado
  automaticamente um controlador de impressora do Windows
  fornecido pela Microsoft. No entanto, é aconselhável
  utilizar o controlador de impressora fornecido pela Canon.

- O programa de instalação instala automaticamente o controlador de
  impressora no idioma correspondente à definição do Painel de
  controlo do computador.
  Se o controlador de impressora não suportar a definição do Painel
  de controlo, quando Setip.exe é iniciado é imediatamente
  apresentado o ecrã de selecção de idioma. Se assim for, deverá
  seleccionar o idioma que pretende utilizar.

  Definição do Painel de controlo
    * Windows XP
    Seleccione [Painel de controlo]-[Data, Hora, Idioma e Opções
    regionais]-[Opções de região e idioma] e especifique [Idioma
    para programas não-Unicode] no separador [Avançado].

    * Windows 2000
    Seleccione [Painel de controlo]-[Opções regionais] e faça
    clique sobre [Predefinir] na opção [Definições de idioma do
    sistema] do separador [Geral] e, em seguida, especifique-o
    na caixa de diálogo [Seleccionar localização de sistema].


< Método de instalação >

O método de instalação descrito em seguida é o que permite a
utilização da impressora como impressora local.
Se utilizar a impressora como uma impressora de rede, siga o
método de instalação descrito em "Acerca da impressão em rede".

Pode descarregar o controlador de impressora de uma página
da Canon na Internet.

    Nota:
    Quando expandir o ficheiro compactado descarregado, guarde
    o ficheiro numa pasta como, por exemplo, [C:\temp]. Não
    utilize caracteres especiais, que não sejam os ingleses,
    no nome da pasta. Caso contrário, o controlador de impressora
    pode não ser instalado correctamente.

  1. DESLIGUE a impressora.

     Nota:
     Se ligar o computador e a impressora estiver ligada, aparece
     automaticamente o Assistente [Novo hardware detectado] da
     função Plug and Play do Windows quando se inicia o computador.
     Se esta situação se verificar, faça clique em [Cancelar].

  2. Abra a pasta que contém este programa.

  3. Faça duplo clique em [Setup.exe] para iniciar o programa de
     instalação.

  4. No ecrã [Bem-vindo], faça clique em [Seguinte].

  5. Leia o [Contrato de Utilização de Software].  Se aceitar as
     condições, faça clique em [Sim].

     O processo de cópia dos ficheiros é iniciado.

  6. Quando for apresentado o ecrã [Porta da impressora], ligue a
     impressora e aguarde que a porta seja reconhecida.

     Nota:
     Se quiser seleccionar a porta de impressora, marque 
     [Seleccionar porta de impressora] e clique em [Selecção manual].
     No ecrã [Seleccionar porta], seleccione a porta e em seguida
     clique em [Seguinte].

  7. Quando o ecrã [Instalação concluída] for apresentado, faça
     clique em [Terminar].

     Nota:
     Em alguns ambientes, aparece uma mensagem a pedir para
     reiniciar o computador, depois de se fazer clique em [Sair].
     É aconselhável reiniciar o computador para concluir a
     instalação correctamente.

< Mensagens de aviso apresentadas durante a instalação >

  - Em alguns ambientes, o sistema apresenta mensagem a perguntar
    se o utilizador pretende substituir o controlador de impressora
    já instalado pelo novo controlador. Se esta mensagem for
    apresentada, faça clique em [Sim].

  * Windows XP
  Se, durante a instalação, for apresentada a mensagem a indicar
  que o software não passou o teste do Logotipo do Windows, faça
  clique em [Continuar na mesma] para prosseguir com o processo
  de instalação.

  * Windows 2000
  Se a mensagem [Assinatura digital não encontrada] for apresentada
  durante a instalação, faça clique em [Sim] para prosseguir com o
  processo de instalação.

< Eliminar o controlador de impressora >

Para eliminar um controlador de impressora desnecessário, proceda
do seguinte modo:

  1.  No menu [Iniciar], seleccione [Programas] e faça clique em
      [Canon PIXMA iP4000].

  2.  Faça clique em [Desinstalar].

  3.  Se a caixa de diálogo [Confirmar eliminação de ficheiros]
      for apresentada, faça clique no botão [Sim].

     Nota:
     - O controlador de impressora Versão 1.00 para Windows 2000
       não tem um programa de desinstalação. Para eliminar um
       controlador de impressora desnecessário, proceda do
       seguinte modo:

     1)  No menu [Iniciar], seleccione [Definições] e, em seguida,
         faça clique em [Impressoras].
     2)  Seleccione o nome da impressora a ser eliminada e
         seleccione [Eliminar] no menu [Ficheiro].
     3)  Seleccione [Propriedades do servidor] no menu [Ficheiro].
     4)  Faça clique no separador [Controladores] e seleccione o
         nome da impressora que pretende eliminar dos [Controladores
         de impressora instalados].
     5)  Faça clique em [Remover], [OK].

=====================================================================
Especificar as definições do controlador de impressora
=====================================================================

< Abrir a janela de configuração do controlador de impressora >

  - Abrir a partir da aplicação
    Um dos métodos típicos para abrir o controlador de impressora
    a partir da aplicação consiste em seleccionar [Ficheiro]-
    [Configurar página] e fazer clique em [Impressora] ou
    seleccionar [Ficheiro]-[Imprimir...] e fazer clique em
    [Propriedades].

  - Abrir directamente
    Para especificar uma configuração utilizada por norma ou
    aceder às funções de manutenção da impressora, siga o
    procedimento abaixo. Não tente utilizar as funções de
    manutenção enquanto estiver a imprimir.

    1) No menu [Iniciar], seleccione as seguintes opções:
       No Windows XP:    [Painel de controlo]-[Impressoras e
                         Outro hardware]-[Impressoras e faxes]
       No Windows 2000:  [Definições]-[Impressoras]
    2) Faça clique no ícone do modelo de impressora que
       pretende utilizar.
    3) No menu [Ficheiro], seleccione [Preferências de impressão].

< Aspectos a ter em conta com as aplicações >

  - Microsoft/Microsoft Corporation
    Se especificar um valor superior a um na definição [Páginas
    por folha] da caixa de diálogo [Imprimir] do Word, não
    utilize [Impressão de configuração de página] no separador
    [Configuração de página] do controlador. Se especificar um
    valor superior a um em ambas as definições, a impressão não
    será efectuada correctamente. Quando pretender imprimir mais
    de uma página por folha, utilize uma definição ou a outra
    para o especificar.

  - Microsoft/Microsoft Corporation
    Quando utilizar a definição [Ajustar ao tamanho do papel] da
    caixa de diálogo [Imprimir], desmarque a [Impressão à escala]
    no separador [Configurar página] do controlador da impressora.
    Se marcada, a definição [Ajustar ao tamanho do papel] do Word
    é sobreposta pela definição [Tamanho de papel da impressora]
    do separador [Configurar página] do controlador da impressora,
    ao efectuar o ajuste ao tamanho da página.

  - Microsoft/Microsoft Corporation
    Quando a função do Word [Permitir o redimensionamento de papel
    A4/Letter] está activada, se a [Orientação] definida na caixa
    de diálogo [Configurar página] do Word for a [Vertical] e a
    [Orientação] definida no controlador for [Horizontal], a
    impressão não é efectuada correctamente. Para evitar esta
    situação, desactive [Permitir o redimensionamento de papel
    A4/Letter] antes de imprimir. Para aceder a esta função, abra
    a caixa de diálogo [Opções] a partir do menu [Ferramentas] do
    Word e faça clique no separador [Imprimir].

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Quando pretender alterar o [Tamanho de papel] e [Orientação],
    faça-o nas definições do Word, não no controlador da
    impressora.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Quando seleccionar [Impressão à escala], [Impressão ajustada à 
    página] ou [Impressão de configuração de página] como
    [Tipo de impressão] no separador [Configurar página], faça o
    seguinte:

    1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir] do Word.
    2. Abra a janela de configuração do controlador da impressora
       e, no separador [Configurar página], seleccione [Tipo de
       impressão] e faça clique em [OK].
    3. Sem iniciar a impressão, feche a caixa de diálogo
       [Imprimir].
    4. Abra novamente a caixa de diálogo [Imprimir] do Word.
    5. Abra novamente a janela de configuração do controlador
       da impressora e faça outra vez clique em [OK].
    6. Inicie a impressão.

  - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
    Se a opção que permite o redimensionamento de papel A4/Letter
    estiver activada no Excel 2002 e o "Tamanho de papel" que foi
    definido no separador "Configurar página" do ecrã de
    Propriedades da impressora for diferente do tamanho de papel
    definido no Excel (um está definido para A4 e o outro para
    Letter), os dados serão impressos segundo o tamanho de papel
    que está definido nas Propriedades da impressora.
    Se ocorrer qualquer problema, altere o tamanho de papel das
    Propriedades da impressora para que corresponda ao que está
    definido no Excel. Também pode seleccionar [Opções] no menu
    [Ferramentas] do Excel, limpar a definição que permite o
    redimensionamento no separador "Internacional" e, depois,
    efectuar a impressão.


  - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
    O Lotus Organizer imprime a cores, mesmo quando é seleccionada
    a impressão a preto e branco. Para evitar esta situação, marque
    a opção [Impressão em tons de cinzento] no controlador da
    impressora.

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    A impressão pode não ser efectuada se não tiver privilégios de
    administrador de sistema. Para imprimir, inicie sessão com
    privilégios de administrador de sistema.

  - Lotus Notes/Lotus Corporation
    O sistema pode ficar bloqueado com alguns trabalhos de
    impressão. Nas definições de [Configuração de página] do Notes,
    configure uma margem superior e inferior de 22,86 mm
    ou 27,94 mm.

  - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
    Se cancelar a impressão a partir da aplicação, o trabalho de
    impressão seguinte falha. No Separador [Avançado ] das
    Propriedades da impressora, seleccione a colocação em fila
    para o documento a imprimir.

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    Existem casos em que surgem problemas se tentar abrir a janela
    de configuração do controlador da impressora a partir do
    CorelDraw 8.0. Por exemplo, o sistema pode bloquear ou os
    caracteres podem ficar corrompidos. Para resolver esta
    situação, abra a janela de configuração do controlador da
    impressora a partir da pasta [Impressoras], especifique as
    definições pretendidas e, em seguida, imprima a partir da
    aplicação. Este problema não ocorre com o CorelDraw 9.0.

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
    Se a impressão de mapa de bits for activada, a impressão pode
    ser morosa ou podem não ser impressos alguns dados. Efectue
    a impressão depois de desmarcar o selector [Bitmap Printing]
    (impressão de mapas de bits) na caixa de diálogo [Imprimir].

< Utilizar o controlador de impressora >

Ao imprimir um documento com este controlador de impressora,
existem por vezes algumas restrições no que diz respeito àquilo
que pode fazer. Ao imprimir, tenha em mente os seguintes pontos:

  - Com algumas aplicações, a definição [Cópias] não tem efeito
    quando se tenta definir este valor no controlador de impressora.
    Nestes casos, especifique a definição na caixa de diálogo
    [Imprimir] da aplicação.

  - Com algumas aplicações, se tentar imprimir várias cópias
    de um documento com a opção [Ordenar] marcada no separador
    [Configurar página] do controlador da impressora ou na caixa
    de diálogo [Imprimir] da aplicação, a impressão não é efectuada
    correctamente. Para resolver esta situação, desmarque a opção
    [Ordenar] antes de imprimir.

  - Com algumas aplicações, a impressão pode não ser efectuada
    correctamente se o [Tipo de impressão] ou os [Meios-tons]
    estiverem definidos como [Automático]. Neste caso, inicie o
    [Assistente de impressão] no separador [Principal] e
    certifique-se de que selecciona a opção para [Imprimir uma
    fotografia de alta qualidade] ou [Imprimir tabelas e gráficos].
    Em alternativa, defina a [Qualidade de impressão] como
    [Personalizar] no separador [Principal] e seleccione uma
    definição diferente de [Automático] para os [Meios-tons]. Em
    seguida, defina o [Ajuste de cor] como [Manual] e seleccione
    uma definição diferente de [Automático] para o [Tipo de
    impressão].

  - Ao imprimir dados de impressão com gradações ou com muitos
    gráficos, acontece por vezes que os dados de impressão não
    são impressos. Esta situação verifica-se quando não existe
    espaço suficiente no disco rígido para guardar os dados
    temporariamente. Para resolver este problema, certifique-se
    de que dispõe, no mínimo, de 40 a 50 MB de espaço livre na
    unidade em que o Windows XP ou o Windows 2000 está instalado.
    Em alternativa, utilize a definição de [Pasta de colocação
    em fila] das [Propriedades do servidor] para atribuir espaço
    suficiente à pasta de colocação em fila.

  - Se, durante a impressão, cancelar o trabalho de impressão a
    partir da pasta da Impressora, há uma espera antes de a
    impressão parar de facto.

  - Em alguns casos, a impressão falha se a memória virtual
    disponível for insuficiente. Pode resolver esta situação
    aumentando o tamanho do ficheiro de permuta. Para tal,
    abra a caixa de diálogo [Propriedades de sistema], fazendo
    duplo clique em [Sistema] no Painel de controlo ou fazendo
    clique com o botão direito do rato em [O meu computador] e
    seleccionando [Propriedades]. Em seguida, faça clique no
    separador [Avançado], seleccione [Opções de desempenho...],
    faça clique em [Alterar...], especifique o novo tamanho do
    ficheiro de permuta, faça clique em [Definir] e
    seleccione [OK].

  - Não altere as definições de [Processador de impressão] do
    separador [Avançado] da caixa de diálogo de propriedades
    da impressora. Se as alterar, as seguintes funções não
    poderão ser utilizadas:
    - [Impressão de configuração de página], [Impressão de póster],
      [Impressão de brochura] e [Impressão em frente e verso], no
      separador [Configurar página]
    - Todas as funções do separador [Carimbo/Fundo]
    - [Pré-visualizar antes de imprimir], no separador [Principal]

- As funções seguintes não podem ser utilizadas quando se desmarca
  a opção para [Activar as funções de impressão avançada] no
  separador [Avançado] da caixa de diálogo de Propriedades de
  impressora:
    - [Impressão de configuração de página], [Impressão de póster],
      [Impressão de brochura], [Impressão em frente e verso],
      [Inverter ordem] e [Ordenar], no separador [Configurar página]
    - Todas as funções do separador [Carimbo/Fundo]
    - [Pré-visualizar antes de imprimir], no separador [Principal]
    - [Reduzir o tamanho dos dados de impressão] na caixa de diálogo
      [Opções de impressão]

  - As funções seguintes não podem ser utilizadas quando se utiliza
    uma aplicação que não permite a colocação em fila EMF (por
    exemplo, o PhotoShop LE e o MS Photo Editor):
    - [Impressão de configuração de página], [Impressão de póster],
      [Impressão de brochura], [Impressão em frente e verso],
      [Inverter ordem] e [Ordenar], no separador [Configurar página]
    - Todas as funções do separador [Carimbo/Fundo]
    - [Pré-visualizar antes de imprimir], no separador [Principal]

  - As funções seguintes não podem ser utilizadas quando se marca
    [Imprimir para ficheiro] na caixa de diálogo [Imprimir] da
    aplicação:
    - [Impressão de configuração de página], [Impressão de póster],
      [Impressão de brochura], [Impressão em frente e verso],
      [Inverter ordem] e [Ordenar], no separador [Configurar
      página]
    - Todas as funções do separador [Carimbo/Fundo]
    - [Pré-visualizar antes de imprimir], no separador [Principal]

  - Com algumas aplicações, ao imprimir com a [Impressão de
    configuração de página] do separador [Configurar página]
    definida como [Impressão de 2 páginas] ou mais, algumas
    imagens de página podem ficar cortadas. Se esta situação se
    verificar, utilize a aplicação para ajustar a configuração
    das páginas afectadas.

  - Pode considerar a hipótese de definir a porta paralela para o modo
    ECP na BIOS do seu computador. Para obter mais detalhes sobre como
    alterar as definições da BIOS, consulte o manual do utilizador do
    computador.

    Nota:
    Dependendo do hardware, o Monitor de Estado BJ pode não apresentar
    correctamente o estado da impressora ou as tarefas de impressão
    podem não terminar correctamente estando definido o modo ECP. Se
    deparar com este tipo de problemas, clique em [Definições
    personalizadas] no separador [Manutenção] e desmarque [Definir a
    impressora para o modo de ECP].
  
  - Quando se efectua uma impressão de póster ou de carimbo/fundo,
    o número de páginas apresentado do documento na fila é maior
    do que o real.

  - As cores apresentadas no ecrã da aplicação podem ser diferentes
    das que aparecem no ecrã de pré-visualização.

  - As cores apresentadas no ecrã de pré-visualização podem ser
    diferentes das impressas.

  - Uma vez que a resolução do ecrã de pré-visualização é diferente
    da resolução de impressão, o texto e as linhas do ecrã de
    pré-visualização podem ter um aspecto diferente da impressão.

  - Nalgumas aplicações, a impressão é dividida em vários trabalhos.
    Neste caso, o ecrã de pré-visualização só pode apresentar o
    trabalho que está a ser impresso e o aspecto da impressão pode
    ser diferente do pretendido pelo utilizador.

  - O ecrã de pré-visualização não pode ser utilizado nas seguintes
    situações:
    - Quando a impressão é efectuada fazendo clique com o botão
      direito do rato no ícone da impressora e quando a opção
      [Utilizar impressora offline] está seleccionada
    - Durante a impressão fora das horas especificadas, quando a
      opção [Disponível de] está seleccionada no separador
      [Avançado] da caixa de diálogo de propriedades da impressora.

  - Para mais informações sobre as funções relacionadas com o
    Windows XP ou o Windows 2000, consulte o respectivo manual do
    utilizador.

=====================================================================
Acerca da impressão em rede
=====================================================================

< Prefácio >

O Windows permite que dois ou mais utilizadores partilhem uma
impressora através de uma rede.
Para partilhar uma impressora entre vários utilizadores, têm de
ser configuradas definições nos computadores ligados à rede.

O computador ao qual a impressora está ligada fisicamente tem o
nome de servidor de impressão (doravante denominado servidor).
O computador que utiliza a impressora ligada ao servidor através
de uma rede tem o nome de máquina cliente (doravante denominado
cliente).

O servidor e o cliente não têm de utilizar o mesmo sistema
operativo. No entanto, o método de instalação e as restrições
de utilização variam consoante a combinação de sistemas
operativos do servidor e do cliente.

< Versão do controlador de impressora a ser utilizado >

- Obtenha o controlador de impressora correspondente ao sistema
  operativo utilizado no servidor e nos clientes.

- A utilização conjunta de controladores de impressora da Microsoft,
  que fazem parte do Windows, e de controladores de impressora da
  Canon não permite a impressão em rede. Utilize os controladores
  da Canon tanto nos servidores como nos clientes.

- Tem de ser utilizada a mesma versão do controlador de impressora
  no servidor e nos clientes. Se utilizar o Windows XP em conjunto
  com o Windows 2000, instale este controlador de impressora
  (Versão 1.80) no servidor e no cliente.

- Quando algum servidor ou cliente utilizar o Windows NT 4.0, instale
  a Versão 4.80 que é compatível com este controlador de impressora.
  Instalar qualquer outra versão pode provocar problemas.

  Nota:
  Para a impressora sem interface paralela, não existe um
  controlador de impressora para Windows NT 4.0.

- Se qualquer servidor ou cliente utilizar o Windows Me, Windows 98
  ou Windows 95, instale a última versão do controlador de
  impressora BJ concebida para o sistema operativo.

< Métodos de instalação e configuração >

Utilize o método de instalação que corresponde ao tipo de sistema
operativo utilizado no servidor.

  - Windows XP, Windows 2000 ou Windows NT 4.0 ----- (1), (2), (3)
    Nota:
    Siga o procedimento que corresponde ao tipo de sistema
    operativo utilizado no cliente.

  - Windows Me, Windows 98 ou Windows 95 ----- (4)

(1) Se o servidor e o cliente utilizarem o mesmo sistema operativo
    Servidor: Windows XP ou Windows 2000, Cliente: Windows XP ou
              Windows 2000
    ou 
    Servidor: Windows NT 4.0,  Cliente: Windows NT 4.0

  1. No servidor, instale um controlador de impressora adequado
     para o sistema operativo utilizado. O método de instalação
     é mais ou menos idêntico ao utilizado para uma impressora
     local normal.

  2. Especifique a impressora ligada ao servidor de impressão
     como partilhada. Para obter instruções, consulte a ajuda
     do Windows.

     A instalação de apontar e imprimir (método de guardar um
     controlador de impressora para clientes no servidor da impressora
     utilizando a função [Controladores adicionais] no Windows XP ou
     no Windows 2000 ou a função [Controladores alternativos] no
     Windows NT 4.0) pode ser efectuada aqui. (Ao fazê-la, ignore o 
     passo 3.)

  3. No cliente, instale um controlador de impressora adequado
     para o sistema operativo utilizado. O método de instalação
     é mais ou menos idêntico ao utilizado para uma impressora
     local normal.

     Nota:
     - Pode seleccionar qualquer porta durante a instalação.
       Depois de seleccionar uma porta, conclua a instalação.
     - Quando se instala o controlador de impressora utilizando o
       programa de instalação, aparece uma mensagem a pedir para
       ligar a impressora. Ignore-a.

  4. Abra o computador da rede no cliente, faça clique com o botão
     direito do rato no ícone da impressora partilhada que pretende
     utilizar no servidor e seleccione a seguinte opção de menu: 

     - [Ligar...] no Windows XP ou Windows 2000
     - [Instalar...] para Windows NT 4.0
     
  Cria-se assim um ícone da impressora partilhada, no cliente.
  Uma vez que o ícone da impressora cujo controlador foi instalado
  no passo 3 já não é necessário, pode eliminá-lo.

(2) Quando o cliente utiliza um sistema operativo diferente - 1
    Servidor: Windows XP ou Windows 2000, Cliente: Windows NT 4.0
    ou 
    Servidor: Windows NT 4.0, Cliente: Windows XP ou Windows 2000

  Nota:
  Quando o cliente utiliza Windows Me, Windows 98 ou Windows 95
  utilize o procedimento descrito em "(3) Quando o cliente utiliza
  um sistema operativo diferente - 2".

  1. No servidor, instale um controlador de impressora adequado ao
     sistema operativo utilizado. O método de instalação é mais ou
     menos o mesmo utilizado para uma impressora local normal.

  2. Especifique a impressora ligada ao controlador de impressão como
     impressora partilhada.
     Para saber como fazê-lo, consulte a ajuda do Windows.

  3. No cliente, instale o controlador da impressora adequado ao
     sistema operativo utilizado. O método de instalação é mais ou
     menos o mesmo utilizado para uma impressora local normal.

     Nota: 
     - Qualquer porta pode ser seleccionada durante a instalação. Após
       seleccionar uma porta, conclua a instalação.
     - Ao instalar o controlador da impressora utilizando o programa
       de instalação, surge uma mensagem a solicitar que ligue a
       impressora. Ignore-a.

  4. No cliente, abra a caixa de diálogo [Propriedades da impressora]
     seleccione [Adicionar porta...] no separador [Portas] e introduza
     o nome da impressora do servidor e o nome do caminho de rede.

  Cria-se assim um ícone da impressora partilhada, no cliente.
  Uma vez que o ícone da impressora cujo controlador foi instalado
  no passo 3 já não é necessário, pode eliminá-lo.

(3) Quando o cliente utiliza um sistema operativo diferente - 2
    Servidor: Windows XP, Windows 2000 ou Windows NT 4.0
    Cliente: Windows Me, Windows 98, Windows 95

  1. No servidor, instale um controlador de impressora adequado
     para o sistema operativo utilizado no servidor. O método
     de instalação é mais ou menos idêntico ao utilizado para
     uma impressora local normal.

  2. Especifique a impressora ligada ao servidor de impressão
     como partilhada. Para obter instruções, consulte a ajuda
     do Windows.

  3. No cliente, instale um controlador de impressora adequado
     para o sistema operativo utilizado. O método de instalação
     é mais ou menos idêntico ao utilizado para uma impressora
     local normal.

     Nota:
     - Pode seleccionar qualquer porta durante a instalação.
       Depois de seleccionar uma porta, conclua a instalação.
     - Quando se instala o controlador de impressora utilizando o
       programa de instalação, aparece uma mensagem a pedir para
       ligar a impressora. Ignore-a.

  4. No cliente, seleccione [Iniciar]-[Definições]-[Impressoras].

  5. Faça clique com o botão direito do rato no ícone do tipo de
     impressora que pretende e seleccione [Propriedades]

  6. Faça clique no separador [Detalhes] e seleccione [Adicionar
     porta...].

  7. Seleccione [Rede] e faça clique em [Procurar].

  8. Na lista de impressoras, seleccione o tipo da impressora
     partilhada que pretende utilizar e faça clique em [OK].

  Cria-se assim um ícone da impressora partilhada, no cliente.

(4) Se o servidor utilizar Windows Me, Windows 98 ou Windows 95
    Servidor: Windows Me, Windows 98 ou Windows 95
    Cliente: Windows XP, Windows 2000 ou Windows NT 4.0

  1. No servidor, instale um controlador de impressora adequado
     para o sistema operativo utilizado. O método de instalação
     é mais ou menos idêntico ao utilizado para uma impressora
     local normal.

  2. Especifique a impressora ligada ao servidor de impressão
     como partilhada. Para obter instruções, consulte a ajuda
     do Windows.

  3. No cliente, instale um controlador de impressora adequado
     para o sistema operativo utilizado. O método de instalação
     é mais ou menos idêntico ao utilizado para uma impressora
     local normal.

     Nota:
     - Pode seleccionar qualquer porta durante a instalação.
       Depois de seleccionar uma porta, conclua a instalação.
     - Quando se instala o controlador de impressora utilizando
       o programa de instalação, aparece uma mensagem a pedir
       para ligar a impressora. Ignore-a.

  4. No cliente, abra a caixa de diálogo [Propriedades da impressora]
     seleccione [Adicionar porta...] no separador [Portas] e 
     introduza o nome do servidor de impressão com indicação de 
     nome de caminho de rede.

  Cria-se assim um ícone da impressora partilhada, no cliente.
  Uma vez que o ícone da impressora cujo controlador foi instalado
  no passo 3 já não é necessário, pode eliminá-lo. Esta combinação
  de sistemas operativos não permite um funcionamento normal das
  comunicações bidireccionais. Leia "Se o servidor utilizar o
  Windows Me, Windows 98 ou Windows 95" na secção "Restrições
  relacionadas com a rede".

< Restrições relacionadas com a rede >

- Se utilizar uma impressora de rede e o Monitor de Estado BJ do
  cliente estiver activo, é enviado um comando à impressora para
  obter o respectivo estado.
  Se tiver marcado a opção para [Notificar quando forem impressos
  documentos remotos] no separador [Avançado] da caixa de diálogo
  de [Propriedades do servidor] do servidor de impressão, aparece
  no cliente uma mensagem de conclusão da impressão em resposta a
  cada comando. Para evitar que estas mensagens apareçam, desmarque
  a opção para [Notificar quando forem impressos documentos remotos]
  no separador [Avançado] da caixa de diálogo de [Propriedades do
  servidor] no servidor de impressão; em seguida, reinicie o
  servidor para activar a definição.

- Quando o servidor utiliza o Windows NT 4.0 e o cliente utiliza o
  Windows XP ou o Windows 2000

  Executar a instalação apontar e imprimir instalará o controlador
  da impressora Windows NT 4.0 no cliente. O funcionamento do 
  controlador do Windows NT 4.0 no Windows XP ou no Windows 2000
  não é garantido. Para resolver este problema, instale o controlador
  da impressora do Windows XP ou do Windows 2000 no cliente, através
  do procedimento descrito em "(2) Quando o cliente utiliza um sistema
  operativo diferente - 1".

- Se o servidor utilizar o Windows Me, Windows 98 ou Windows 95

  As comunicações bidireccionais com a impressora não podem
  funcionar normalmente, razão pela qual é apresentada uma
  mensagem de aviso e, por vezes, a impressão pára ou não
  pode ser efectuada. Para resolver este problema, abra as
  [Propriedades] do controlador de impressora instalado no
  servidor, faça clique em [Definições de spool...] no separador
  [Detalhes] e seleccione [Desactivar suporte bidireccional para
  esta impressora].

- Se o cliente utilizar o Windows XP o Windows 2000, ou o Windows 
  NT 4.0

  Quando a instalação de ponto e impressão é efectuada, a
  definição de suporte bidireccional do cliente é desactivada.
  Se o utilizador do cliente, depois de abrir as [Propriedades]
  do controlador da impressora, fizer clique em [OK] sem
  seleccionar [Activar suporte bidireccional], a função de
  comunicações bidireccionais do servidor também é desactivada.
  Para evitar este problema, pode instalar o controlador de
  impressora no cliente antecipadamente, seguindo o procedimento
  descrito na secção "(2) Quando o cliente utiliza um sistema
  operativo diferente - 1".
  Também pode evitar o problema restringindo os direitos de acesso
  do utilizador do cliente, ao especificar as definições de
  segurança da impressora partilhada.

- Ao utilizar o servidor de impressão de ethernet PrintPoint 140 BJC
  da Axis Communications, embora seja possível imprimir, a
  comunicação bidireccional não o é.

- Se imprimir através da Internet (ambiente IPP), verifique a
  versão do controlador de impressora instalado no servidor e,
  em seguida, instale o mesmo controlador de impressora no cliente,
  como uma impressora local.
  Note que o cliente não inicia o monitor de estado, porque o
  estado da impressora não pode ser obtido através da Internet.

- Quando o mesmo controlador de impressora está instalado no
  servidor e no cliente como uma impressora local, a função de
  seguimento da rede pode criar automaticamente um ícone de
  impressora de rede no lado do cliente.

_____________________________________________________________________
