Copyright CANON INC. 2000-2004. Alle rettigheder forbeholdes.

_____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 BJ-printerdriver
Canon PIXMA iP8500 Version 1.80 DK
Instruktioner
_____________________________________________________________________

Canon og BJC er registrerede varemærker, og Bubble Jet og PIXMA
er varemærker tilhørende CANON INC.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.

Alle andre navne og varemærker, der er nævnt heri, er enten
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende ejerne.
_____________________________________________________________________

< Indhold >

Introduktion
  Forord
  Installationskomponenter
  Systemkrav
  Sikkerhedsforanstaltninger ved installation
  Installationsmetode
  Viste advarsler under installationen
  Sådan slettes printerdriveren

Angivelse af indstillinger for printerdriveren
  Sådan åbnes installationsvinduet til printerdriveren
  Hvad du bør være opmærksom på, når du arbejder med programmer
  Sådan bruges printerdriveren

Om netværksudskrivning
  Indledning
  Hvilken version af printerdriveren skal der bruges?
  Metoder til installation og opsætning
  Begrænsninger i forbindelse med netværk

===================================================================== 
Introduktion
=====================================================================

< Forord >

Denne Vigtigt-fil indeholder vigtige oplysninger om opsætning og
brug af BJ-printerdriveren, som Vigtigt-filen distribueres sammen
med. BJ-printerdriveren bruges, når der udskrives på Canon
BJ-printeren fra programmer, som kører under Microsoft (R) Windows
(R) XP eller Microsoft (R) Windows (R) 2000. Printerdriveren skal
være installeret på computeren, før printeren kan bruges.

< Installationskomponenter >

Installationspakken består af følgende dele:

  - Installationsprogrammet (Setup.exe)
    Installerer BJ-printerdriveren på computeren.

  - BJ-printerdriveren (omtales i dokumentet som "printerdriveren")
    Det program, der gør det muligt at udskrive på printeren.

  - Afinstallationsprogram
    Bruges til at fjerne printerdriveren fra computeren.

  - Vigtigt (readme_danish.txt)
    Dette dokument. Dokumentet indeholder vigtige oplysninger om
    printerdriveren. Hvis du vil se dokumentet, efter at driveren er
    installeret, skal du vælge [Start]-[Programmer]-
    [Canon PIXMA iP8500]-[Vigtigt].

< Systemkrav >

Til dette program kræves følgende systemkonfiguration:

Operativsystem
  Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional
  Windows 2000 Professional eller 
  Windows 2000 Server/Advanced Server

    Bemærk!
    Produktet er designet til anvendelse med 32-bit versioner
    af Windows.

Hardware
  Computer:      Skal fungere normalt med det benyttede
                 operativsystem. (CPU: Intel Pentium-mikroprocessor
                 eller en tilsvarende mikroprocessor)
  Hukommelse:    Skal fungere normalt med det benyttede
                 operativsystem.
  Harddisk:      Der skal mindst være 50 MB ledig plads, før
                 driveren installeres
  Andet drev:    Cd-rom-drev
  Grænseflade:   USB 2.0 Hi-Speed/USB-grænseflade
  Printerkabel:  USB-kabel
  Skærm:         VGA eller bedre
  
     Bemærk!	    
     Når du bruger USB 2.0 Hi-Speed-stikket, som er det øverste    
     mellem stikkene på printeren, skal du læse brugervejledningen 
     til printeren, hvis du ønsker flere oplysninger.

< Sikkerhedsforanstaltninger ved installation >

Læs nedenstående sikkerhedsforanstaltninger, før printerdriveren
installeres.

- Slut printeren til computeren, før installationen startes.
  Der er flere oplysninger om dette i printerhåndbogen.

- Du skal have fuld adgang til printerindstillingerne for at kunne
  foretage en installation. Før du påbegynder installationen, skal
  du logge på som medlem af gruppen Administratorer (eller som
  computeradministrator, hvis du bruger Windows XP).

- Luk alle programmer, du har kørende.

- Hvis der er installeret en tidligere version af printerdriveren
  på computeren, skal du fjerne den ved hjælp af afinstallations-
  programmet, før den nye driver installeres. Fjern den tidligere
  version i overensstemmelse med vejledningen i "Sådan slettes
  printerdriveren".

- Afhængigt af det miljø, du arbejder i, vil en Windows
  -printerdriver, som er stillet til rådighed af Microsoft, muligvis
  blive installeret på computeren. Det anbefales imidlertid, at du
  bruger den printerdriver, der stilles til rådighed af Canon.

- Installationsprogrammet installerer automatisk printerdriveren
  i det sprog, der svarer til indstillingerne i computerens
  Kontrolpanel. Hvis disse indstillinger ikke understøttes af
  printerdriveren, vises et skærmbillede, hvor der kan vælges
  sprog, umiddelbart efter Setup.exe er startet. Vælg den
  ønskede sprogversion.

  Indstillinger for Kontrolpanel
    * Windows XP
    Vælg [Kontrolpanel] - [Dato, Klokkeslæt, Sprog og International]
    -[Internationale indstillinger], og angiv derefter [Sprog til
    ikke-Unicode-programmer] under fanen [Avanceret].

    * Windows 2000
    Vælg [Kontrolpanel] og [International]. Klik på [Benyt som
    standard] under [Sprogindstillinger på computeren] under fanen
    [Generelt], og angiv sprog i dialogboksen [Vælg landestandard].


< Installationsmetode >

Den installationsmetode, der er beskrevet nedenfor, skal bruges,
når printeren benyttes som lokal printer.
Når printeren bruges som netværksprinter, skal du benytte den
installationsmetode, der er beskrevet i "Om netværksudskrivning".

     Du kan hente printerdriveren fra et Canon-websted.

     Bemærk!
     Når du pakker den overførte, komprimerede fil ud, skal du
     gemme filen i en mappe som f.eks. [C:\temp].
     Der må kun benyttes engelske tegn i mappenavnet.
     Ellers kan printerdriveren muligvis ikke installeres korrekt.

  1. Sluk for printeren.

     Bemærk!
     Hvis du tænder for computeren, mens printeren er tændt, vises
     guiden [Der er fundet ny hardware], som er en Plug and Play-
     funktion i Windows, automatisk, når du starter computeren. Hvis
     det sker, skal du klikke på [Annuller].

  2. Åbn den mappe, som indeholder programmet.

  3. Dobbeltklik på [Setup.exe] for at starte 
     installationsprogrammet.

  4. Klik på [Næste] i skærmbilledet [Velkommen].

  5. Læs [Software-licensaftale].  Klik på [Ja], hvis du kan
     acceptere betingelserne.

     Kopiering af filerne starter.

  6. Når skærmbilledet [Printerport] vises, skal du tænde for
     printeren og vente, indtil porten er fundet.

     Bemærk!
     Hvis du selv vil vælge printerporten, skal du markere [Vælg
     printerport og klikke på [Manuel markering]. I skærmbilledet 
     [Vælg port] skal du markere porten og klikke på [Næste].

  7. Klik på [Udfør], når skærmbilledet [Installationen er fuldført]
     vises.

     Bemærk!
     Når du har klikket på [Afslut], vil der i visse miljøer blive
     vist en meddelelse, hvor du bliver bedt om at starte computeren
     igen. Det anbefales, at du starter computeren igen for at
     fuldføre installationen korrekt.


< Viste advarsler under installationen >

  - I visse miljøer vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om
    du vil erstatte den printerdriver, der allerede er installeret,
    med denne printerdriver. Hvis en sådan meddelelse vises, skal
    du klikke på [Ja].

  * Windows XP
  Hvis der under installationen vises en meddelelse om, at
  programmet ikke har bestået en Windows-kontroltest, skal du
  klikke på [Fortsæt alligevel] for at fortsætte installationen.

  * Windows 2000
  Hvis meddelelsen [Digital signatur blev ikke fundet] vises
  under installationen, skal du klikke på [Ja] for at fortsætte
  installationen.

< Sådan slettes printerdriveren >

Du kan slette en printerdriver, som du ikke benytter, ved at følge
denne fremgangsmåde:

  1.  Vælg [Programmer] i menuen [Start], og vælg derefter
      [Canon PIXMA iP8500].

  2.  Klik på [Fjern].

  3.  Hvis dialogboksen [Bekræft sletning af filer] vises, skal du
      klikke på knappen [OK].

     Bemærk!
     - Der findes ikke et afinstallationsprogram til printerdriveren
       med version 1.00 til Windows 2000. Du kan slette en
       printerdriver, som du ikke benytter, ved at følge denne
       fremgangsmåde:

     1)  Vælg [Indstillinger] i menuen [Start], og klik derefter på
         [Printere].
     2)  Marker navnet på en printer, der skal slettes, og vælg
         [Slet] i menuen [Filer].
     3)  Vælg [Serveregenskaber] i menuen [Filer].
     4)  Klik på fanen [Drivere], og marker navnet på en printer,
         der skal slettes, fra [Installerede printerdrivere].
     5)  Klik på [Fjern], [OK].

=====================================================================
Angivelse af indstillinger for printerdriveren
=====================================================================

< Sådan åbnes installationsvinduet til printerdriveren >

  - Åbning fra programmet
    Standardfremgangsmåden, når printerdriveren skal åbnes fra
    programmet, er at vælge [Filer]-[Sideopsætning] og klikke på
    [Printer] eller vælge [Filer]-[Udskriv...] og klikke på
    [Egenskaber].

  - Direkte åbning
    Hvis du vil angive en ofte anvendt indstilling eller have adgang
    til printerens vedligeholdelsesfunktioner, skal du følge
    fremgangsmåden nedenfor. Forsøg ikke at bruge
    vedligeholdelsesfunktionerne, mens der udskrives.

    1) Vælg følgende fra menuen [Start].
       Til Windows XP:  [Kontrolpanel]-[Printere og anden hardware]
                        -[Printere og faxenheder]
       Til Windows 2000:  [Indstillinger]-[Printere]
    2) Klik på ikonet for den printermodel, der skal bruges.
    3) Vælg [Udskriftsindstillinger] i menuen [Filer].


< Hvad du bør være opmærksom på, når du arbejder med programmer >

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Hvis du angiver en værdi, der er større end én, for
    indstillingen [Sider pr. ark] i dialogboksen [Udskriv] i
    Microsoft Word, skal du ikke benytte indstillingen
    [Sidelayoutudskrivning] under fanen [Sideopsætning] i driveren.
    Hvis du angiver værdier, der er større end begge disse
    indstillinger, vil udskrivningen ikke ske korrekt. Hvis du vil
    udskrive mere end én side pr. ark, skal du angive dette ved at
    bruge en af indstillings-mulighederne.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Når du bruger indstillingen [Skaler til papir] i dialogboksen
    [Udskriv], skal du ikke benytte indstillingen [Skaleret
    udskrivning] under fanen [Sideopsætning] i printerdriveren.
    Hvis den benyttes, overskrives indstillingen [Skaler til papir] i
    Microsoft Word af indstillingen [Printerpapirstørrelse] under
    fanen [Sideopsætning] i printerdriveren, når der skaleres for
    tilpasning.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Når funktionen [Tilpas til A4/Letter-format] er aktiveret
    i Microsoft Word, vil udskrivningen ikke ske korrekt, hvis
    [Retning] i dialogboksen [Sideopsætning] i Microsoft Word er
    angivet til [Stående], og indstillingen [Retning] i driveren
    er angivet til [Liggende].
    For at undgå dette bør du deaktivere [Tilpas til A4/Letter
    -format], før der udskrives. Du får adgang til funktionen ved at
    åbne dialogboksen [Indstillinger] i menuen [Funktioner] i
    Microsoft Word og klikke på fanen [Udskriv].

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Hvis du vil ændre indstillinger for [Papirstørrelse] og [Retning]
    bør du gøre dette ved at ændre indstillingerne i Microsoft Word
    og ikke i printerdriveren.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Når du vælger [Skaleret udskrivning], [Tilpas til side] eller
    [Sidelayoutudskrivning] under [Udskrivningstype] på fanen
    [Sideopsætning], skal du gøre følgende:

    1. Åbn dialogboksen [Udskriv] i Microsoft Word.
    2. Åbn installationsvinduet til printerdriveren, vælg
       [Udskriftstype] under fanen [Sideopsætning], og klik på [OK].
    3. Luk dialogboksen [Udskriv] igen uden at starte udskrivningen.
    4. Åbn dialogboksen [Udskriv] i Microsoft Word igen.
    5. Åbn installationsvinduet til printerdriveren, og klik på [OK]
       igen.
    6. Start udskrivningen.

  - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
    Hvis indstillingen "Tilpas til A4/Letter-format" er aktiveret i
    Excel 2002, og indstillingen "Papirstørrelse", der blev angivet
    under fanen "Sideopsætning" i skærmbilledet Printeregenskaber, er
    forskellig fra den papirstørrelse, der blev angivet i Excel
    (den ene er angivet til A4 og den anden til Letter), udskrives
    data i overensstemmelse med den papirstørrelse, der er angivet
    under Printeregenskaber.
    Hvis der opstår problemer, skal papirstørrelsen, der er angivet
    under Printeregenskaber, matches med den papirstørrelse, der er
    angivet i Excel. Du kan også vælge [Indstillinger] i menuen
    [Funktioner] i Excel og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet
    "Tilpas til A4/Letter-format" under fanen "International" og
    derefter udskrive dataene.

  - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
    Lotus Organizer udskriver i farve, også selvom der er valgt
    sort/hvid udskrivning. Du kan ændre dette ved at markere
    afkrydsningsfeltet [Gråtoneudskrift] i printerdriveren.

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    Du kan muligvis ikke udskrive, hvis du ikke har
    administratorrettigheder på systemadministratorniveau. Log på med
    rettigheder som systemadministrator, når du vil udskrive.

  - Lotus Notes/Lotus Corporation
    Systemet kan låse fast i forbindelse med visse udskriftsjob. Sørg
    for, at det i indstillingerne af sidelayout i Lotus Notes er
    angivet, at top- og bundmargenerne skal være 22,86 mm eller 27,94
    mm.

  - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
    Hvis udskrivningen annulleres fra programmet, mislykkes det næste
    udskriftsjob. Vælg spooling for det dokument, der skal udskrives,
    i Printeregenskaber under fanen [Avanceret].

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    Der kan opstå problemer, hvis du forsøger at åbne
    installationsvinduet til printerdriveren fra CorelDraw 8.0. Der
    kan f.eks. ske nedbrud, eller der kan være beskadigede data. Du
    kan undgå dette ved at åbne installationsvinduet til
    printerdriveren fra mappen [Printere], angive de ønskede
    indstillinger og derefter udskrive fra programmet.
    Dette problem optræder ikke sammen med CorelDraw 9.0.

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
    Hvis bitmapudskrivning træder i kraft, kan udskrivningen vare
    noget længere eller visse data udskrives evt. slet ikke. Udskriv
    først, når markeringen af bitmapudskrivning i dialogboksen
    [Udskriv] er fjernet.


< Sådan bruges printerdriveren >

Når du udskriver med brug af denne printerdriver, kan der nogle gange
være begrænsninger på de ting, du kan gøre. Når du udskriver, bør du
derfor huske på følgende:

  - I visse programmer virker indstillingen [Kopier] ikke, hvis du
    forsøger dig med indstillingen fra printerdriveren. I sådanne
    tilfælde skal du angive indstillingen i dialogboksen [Udskriv]
    i det pågældende program.

  - Hvis du forsøger at udskrive flere kopier af et dokument, mens
    indstillingen for sætvis udskrivning er markeret under fanen
    [Sideopsætning] i printerdriveren eller i dialogboksen [Udskriv]
    i programmet, vil udskrivningen ikke ske korrekt i visse
    programmer. Du kan undgå dette problem ved at fjerne angivelsen
    af sætvis udskrivning, før du udskriver.

  - Når du bruger visse programmer, udskrives der muligvis ikke
    korrekt, hvis [Udskrivningstype] eller [Halvtoning] er angivet
    til [Automatisk].
    I sådanne tilfælde skal du starte [Udskrivningsvejledning] under
    fanen [Indstillinger] og sørge for at vælge [Udskriv et foto i
    topkvalitet] eller [Udskriv tabeller og diagrammer]. Alternativt
    kan du under fanen [Indstillinger] angive [Udskriftskvalitet] til
    [Brugertilpasset] og vælge en anden indstilling end [Automatisk]
    for [Halvtoning]. Angiv derefter [Farvejustering] til [Manuel],
    og vælg en anden indstilling end [Automatisk] for
    [Udskrivningstype].

  - Når der udskrives graduerede eller grafiktunge data, kan der 
    være data, der ikke udskrives. Dette sker, når der ikke er
    tilstrækkelig ledig plads på harddisken til, at dataene kan
    lagres der midlertidigt. Du kan afhjælpe problemet ved at sikre,
    at der er 40 - 50 MB ledig plads på det drev, hvor Windows XP
    eller Windows 2000 er installeret. Du kan også vælge at placere 
    spool-mappen på en disk, hvor der er tilstrækkelig plads. 
    Hvis du vil ændre placeringen af spool-mappen, skal du følge de 
    trin, der er beskrevet herunder.    
    1. Vælg [Indstillinger] i menuen [Start], og klik derefter 
       på [Printere].    
    2. Vælg [Serveregenskaber] i menuen [Filer].    
    3. Klik på fanen [Avanceret], ret drevnavnet for [Spool-mappe],       
       og klik derefter på [OK].

  - Hvis udskriftsjobbet annulleres fra mappen Printere, mens der
    udskrives, vil der være en forsinkelse, før udskrivningen reelt
    standser.

  - I nogle tilfælde lykkes udskrivningen ikke, hvis der ikke er
    tilstrækkelig virtuel hukommelse til rådighed. Det kan afhjælpes,
    hvis størrelsen på sidefilen øges. Hvis du vil gøre dette, skal
    du åbne dialogboksen [Egenskaber for system] ved at
    dobbeltklikke på [System] i Kontrolpanel eller højreklikke på
    [Denne computer] og vælge [Egenskaber]. Klik derefter på fanen
    [Avanceret], klik på [Indstillinger for ydeevne...], klik på
    [Skift...], angiv den nye størrelse på sidefilen, og klik på
    [Indstil] og derefter på [OK].


  - Ret ikke indstillingerne for [Udskriftsprocessor...] under fanen
    [Avanceret] i dialogboksen Printeregenskaber.
    Hvis du ændrer indstillingerne, virker følgende funktioner ikke:
    - [Sidelayoutudskrivning], [Plakatudskrivning],
      [Folderudskrivning] og [Dupleksudskrivning] (manuelt) under 
      fanen [Sideopsætning]
    - alle funktioner under fanen [Stempel/Baggrund]
    - [Vis udskrift før udskrivning] under fanen [Indstillinger]

    Følgende funktioner kan ikke bruges, hvis du fjerner markeringen
    af [Aktiver avancerede udskriftsfunktioner] under fanen
    [Avanceret] i dialogboksen Printeregenskaber:
    - [Sidelayoutudskrivning], [Plakatudskrivning],
      [Folderudskrivning], [Dupleksudskrivning] (manuelt), [Omvendt 
      rækkefølge] og [I sæt] under fanen [Sideopsætning]
    - alle funktioner under fanen [Stempel/Baggrund]
    - [Vis udskrift før udskrivning] under fanen [Indstillinger]
    - [Reducer mængden af spooldata] i [Udskriftsindstillinger]

    Følgende funktioner kan ikke benyttes, hvis du bruger et program,
    der ikke tillader EMF-spooling (f.eks. Adobe PhotoShop LE og
    MS Photo Editor):
    - [Sidelayoutudskrivning], [Plakatudskrivning],
      [Folderudskrivning], [Dupleksudskrivning] (manuelt), [Omvendt 
      rækkefølge] og [I sæt] under fanen [Sideopsætning]
    - alle funktioner under fanen [Stempel/Baggrund]
    - [Vis udskrift før udskrivning] under fanen [Indstillinger]


    Følgende funktioner kan ikke bruges, hvis du markerer [Skriv til
    fil] i dialogboksen [Udskriv] i programmet:
    - [Sidelayoutudskrivning], [Plakatudskrivning],
      [Folderudskrivning], [Dupleksudskrivning], [Omvendt rækkefølge]
      og [I sæt] under fanen [Sideopsætning]
    - alle funktioner under fanen [Stempel/Baggrund]
    - [Vis udskrift før udskrivning] under fanen [Indstillinger]


  - Når der udskrives, mens det i [Sidelayoutudskrivning] under
    fanen [Sideopsætning] er angivet, at der skal udskrives med 2
    (eller flere) på arket, kan visse sidebilleder i nogle
    programmer blive beskåret. Hvis det forekommer, kan du via
    programmet justere layoutet af de berørte sider.

  - Når der udskrives plakater eller med stempel/baggrund, vil
    det viste antal sider i dokumentet i udskriftskøen være større
    end antallet af sider i det faktiske dokument.
	
  - Farverne i skærmbilledet i programmet kan variere fra farverne
    i udskriftsvisningen.

  - Farverne i udskriftsvisningen kan variere fra farverne
    i udskriften.

  - Da opløsningen i udskriftsvisningen varierer fra
    udskriftsopløsningen, kan tekst og linjer i udskriftsvisningen se
    anderledes ud end den endelige udskrift.
  - I visse programmer, er udskrivningen opdelt i flere job. Hvis det
    er tilfældet, kan udskriftsvisningen kun vise det aktuelle job,
    der bliver udskrevet, og visningen kan variere fra den visning,
    brugeren forestillede sig.

  - Udskriftsvisningen kan ikke benyttes i følgende tilfælde:
    - Under udskrivning når der højreklikkes på printerikonet og
      [Brug printer offline] er markeret
    - Under udskrivning uden for de angivne tidspunkter, når
      [Tilgængelig fra] er angivet under fanen [Avanceret]
      i dialogboksen Printeregenskaber

  - Du kan finde flere oplysninger om funktioner, der vedrører
    Windows XP eller Windows 2000, i de relevante brugerhåndbøger.


=====================================================================
Om netværksudskrivning
=====================================================================

< Indledning >

I Windows kan to eller flere brugere dele en printer via et netværk.
Hvis en printer skal deles mellem flere personer, skal de nødvendige
indstillinger angives på de computere, der er tilsluttet netværket.

Den computer, en printer er tilsluttet, kaldes en printerserver (i
det følgende kaldt en server). Den computer, der via et netværk
benytter printeren, som er tilsluttet serveren, kaldes en
klientcomputer (i det følgende kaldet en klient).

Serveren og klienten behøver ikke at bruge samme operativsystem. Der
er imidlertid forskelle i installationsmetode og begrænsninger for
brug, afhængigt af kombinationen af operativsystemer på serveren og
klienten.

< Hvilken version af printerdriveren skal der bruges? >

- Hent den printerdriver, der svarer til det operativsystem, der
  bruges på serverne og klienterne.

- Kombinationen af den printerdriver (produceret af Microsoft), som
  følger med Windows, og en printerdriver fra Canon tillader ikke
  netværksudskrivning.
  Brug Canon-printerdrivere på såvel servere som klienter.

- Printerdrivere, der bruges på server og klienter, skal have samme
  version. Når Windows XP bruges sammen med Windows 2000, skal denne
  printerdriver (version 1.80) installeres på både server og klient.

 Bemærk!
 Printeren uden et parallelt interface har ikke printerdriveren til
 Windows NT4.0.

- Når en server eller klient bruger Windows Me, Windows 98 eller
  Windows 95, skal du installere den nyeste BJ-printerdriver, der
  svarer til operativsystemet.

< Metoder til installation og opsætning >

Brug en installationsmetode, der svarer til den type operativsystem,
der bruges på serveren.

  - Windows XP eller Windows 2000 ----- (1), (2)
    Bemærk!
    Brug en fremgangsmåde, der svarer til den type operativsystem,
    der bruges på klienten.

  - Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 ----- (3)

(1) Når både serveren og klienten bruger samme operativsystem
    Server: Windows XP eller Windows 2000, klient: Windows XP eller
    Windows 2000

  1. På serveren skal du installere en printerdriver, der passer til
     det operativsystem, der køres med. Installationsmetoden er mere
     eller mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

  2. Angiv den printer, der er tilsluttet printerserveren som en delt
     printer.
     Du kan se i hjælpen til Windows, hvordan du gør dette.

     Peg-og-udskriv-installation (en metode, hvormed der ikke 
     behøves en printerdriver til klienter på udskriftsserveren,
     da funktionen [Yderligere drivere] i Windows XP eller 
     Windows 2000) kan foretages her. (Hvis du gør det, skal du
     springe punkt 3 over).

  3. På klienten skal du installere en printerdriver, der passer til
     det operativsystem, der køres med. Installationsmetoden er mere
     eller mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

     Bemærk!
     - Der kan vælges en hvilken som helst port under installationen.
       Når der er valgt en port, fuldføres installationen.
     - Når printerdriveren installeres ved hjælp af
       installationsprogrammet, vises en meddelelse om, at du skal
       tænde for printeren. Den kan du ignorere.

  4. Åbn netværkscomputeren på klienten, og højreklik på ikonet til
     den delte printer, du ønsker at bruge på serveren. Vælg derefter
     følgende indstilling på menuen:

     - [Tilslut...] for Windows XP eller Windows 2000

  På denne måde oprettes der på klienten et ikon for den delte
  printer. Da der ikke længere er brug for ikonet for den printer,
  hvis driver blev installeret under punkt 3, kan du slette det.

(2) Når der køres med et andet operativsystem på klienten
    Server: Windows XP, Windows 2000
    Klient: Windows Me, Windows 98, Windows 95

  1. Installer en printerdriver, der passer til det operativsystem,
     der anvendes
     på serveren. Installationsmetoden er mere eller
     mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

  2. Angiv den printer, der er tilsluttet printerserveren, som en
     delt printer.
     Du kan se i hjælpen til Windows, hvordan du gør dette.


  3. På klienten skal du installere en printerdriver, der passer til
     det operativsystem, der køres med. Installationsmetoden er mere
     eller mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

     Bemærk!
     - Der kan vælges en hvilken som helst port under installationen.
       Når der er valgt en port, fuldføres installationen.
     - Når printerdriveren installeres ved hjælp af
       installationsprogrammet, vises en meddelelse om, at du skal
       tænde for printeren. Den kan du ignorere.

   4. Vælg [Start]-[Indstillinger]-[Printere] på klienten.

  5. Højreklik på ikonet for den type printer, du vil bruge,
     og vælg [Egenskaber].

  6. Klik på fanen [Detaljer] og derefter på [Tilføj port...].

  7. Vælg [Netværk], og klik på [Gennemse].

  8. På listen over printere skal du vælge den type delt printer, du
     vil bruge, og klikke på [OK].

  På denne måde oprettes der på klienten et ikon for den delte
  printer.

(3) Når der køres Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 på serveren
    Server: Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
    Klient: Windows XP, Windows 2000

  1. Installer en printerdriver, der passer til det operativsystem,
     der bruges på serveren. Installationsmetoden er mere eller
     mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

  2. Angiv den printer, der er tilsluttet printerserveren som en
     delt printer. Du kan se i hjælpen til Windows, hvordan du gør
     dette.

  3. På klienten skal du installere en printerdriver, der passer til
     det operativsystem, der køres med. Installationsmetoden er mere
     eller mindre den samme som for en almindelig, lokal printer.

   Bemærk!
   - Der kan vælges en hvilken som helst port under installationen.
     Når der er valgt en port, fuldføres installationen.
   - Når printerdriveren installeres ved hjælp af
     installationsprogrammet, vises en meddelelse om, at du skal
     tænde for printeren. Den kan du ignorere.

  4. Åbn mappen [Printeregenskaber], klik på [Tilføj port...]
     på fanen [Porte], og indtast navnet på serverprinteren
     samt netværksstien.

  På denne måde oprettes der på klienten et ikon for den delte
  printer. Da der ikke længere er brug for ikonet for den printer,
  hvis driver blev installeret under punkt 3, kan du slette det.
  I denne kombination af operativsystemer kan tovejskommunikation
  ikke udføres på normal vis. Læs "Når der køres Windows Me, Windows
  98 eller Windows 95 på serveren" i "Begrænsninger i forbindelse
  med netværk".


< Begrænsninger i forbindelse med netværk >

- Når der bruges en netværksprinter, og BJ-statusovervågning
  er aktiveret på klienten, sendes der en kommando til printeren
  for at få oplyst status. Hvis du har markeret [Giv besked,
  når fjerndokumenter er udskrevet] under fanen [Avanceret] i
  dialogboksen [Serveregenskaber] på printerserveren, vises på
  klienten en meddelelse om, at udskrivningen er udført som svar
  på hver kommando. Hvis du ikke vil have vist disse meddelelser,
  skal du fjerne markeringen af [Giv besked, når fjerndokumenter
  er udskrevet] under fanen [Avanceret] i dialogboksen
  [Serveregenskaber] på printerserveren og derefter starte
  printerserveren igen, så indstillingen træder i kraft.

- Når der køres Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 på serveren

  Tovejskommunikation med printeren kan ikke udføres på almindelig
  vis, og der vises derfor en advarsel. Nogle gange standser
  udskrivningen, eller der kan slet ikke udskrives.
  Du kan løse dette problem ved at vælge [Egenskaber] for
  printerdriveren, der er installeret på serveren, klikke på
  [Spool-indstillinger...] under fanen [Detaljer] og vælge
  [Deaktiver tovejsunderstøttelse af denne printer].

- Når der køres Windows XP eller Windows 2000 på klienten

  Når point and print-installationen er udført, har indstillingen på
  klienten af tovejsunderstøttelse ingen virkning.
  Hvis klientbrugeren klikker på [OK] efter at have åbnet
  [Egenskaber] i printerdriveren men uden at have valgt [Aktiver
  tovejsunderstøttelse], deaktiveres serverens funktion til
  tovejsunderstøttelse også. Du kan undgå dette problem, hvis du
  først installerer printerdriveren på klienten ved at følge den
  fremgangsmåde, der er beskrevet i "(1) Når både serveren og
  klienten bruger samme operativsystem". Problemet kan også undgås,
  hvis du begrænser adgangsrettighederne for klientbrugeren, når du
  laver sikkerhedsindstillinger for en delt printer.

- Når der udskrives via Internettet (IPP-miljø), skal du kontrollere
  den version af printerdriveren, der er installeret på serveren, og
  derefter installere den samme printerdriver på klienten som en
  lokal printer. Bemærk, at statusovervågning ikke kan startes fra
  klienten, fordi printerens status ikke kan hentes via Internettet.

- Når samme printerdriver er installeret som en lokal printer på
  såvel server som klient, kan søgningsfunktionen til netværk
  automatisk oprette et ikon for netværksprinteren på klientsiden.

_____________________________________________________________________
