Copyright CANON INC. 2002. Med ensamrätt.

________________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 
Skrivardrivrutin för Canon Bubble Jet 
Canon S520 Version 1.62SE
Anvisningar
________________________________________________________________________

Canon och BJC är registrerade varumärken och Bubble Jet är ett varumärke 
som tillhör CANON INC.

Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör 
Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Intel och Pentium är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.

Andra namn på produkter kan vara varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör andra företag.

________________________________________________________________________

< Innehåll >

Introduktion
  Förord
  Komponenter som installeras
  Systemkrav
  Att tänka på vid installation
  Installationsmetod
  Varningsmeddelanden som visas under installation
  Ta bort skrivardrivrutinen

Ange inställningar för skrivardrivrutinen
  Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
  Att ta hänsyn till för olika program
  Använda skrivardrivrutinen

Om nätverksutskrifter
  Förord
  Version av skrivardrivrutinen som ska användas
  Metoder för installation och inställning
  Begränsningar beroende på nätverk


========================================================================
Introduktion
========================================================================

< Förord >

I den här README-filen finns viktig information om hur du ställer in och 
använder skrivardrivrutinen för Canon Bubble Jet som den här filen levereras 
tillsammans med. Med skrivardrivrutinen för Canon Bubble Jet kan du skriva ut 
dokument på Canon BJ-skrivaren från program som körs i Microsoft (R) 
Windows (R) XP eller i Microsoft (R) Windows (R) 2000. 
Innan du kan använda skrivaren måste du installera skrivardrivrutinen i datorn.

< Komponenter som installeras >

Följande komponenter ingår i installationspaketet:

  - Installationsprogrammet (Setup.exe)
    Installerar Skrivardrivrutin för Canon Bubble Jet i datorn.

  - Skrivardrivrutin för Canon Bubble Jet (kallas 
    "skrivardrivrutinen" i det här dokumentet)
    Programmet som gör att du kan skriva ut på skrivaren.

  - Avinstallationsprogrammet
    Med det här programmet kan du kan ta bort 
    skrivardrivrutinen från datorn.

  - Viktigt (readme.txt)
    Det här dokumentet. Det innehåller viktig information 
    om skrivardrivrutinen. Om du vill läsa dokumentet efter
    installationen väljer du Start > Program > 
    Canon S520 > Viktigt.

< Systemkrav >

För det här programmet krävs följande systemkonfiguration:

Operativsystem
  Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional 
  Windows 2000 Professional eller 
  Windows 2000 Server/Advanced Server 

Maskinvara
  Dator:        Måste fungera normalt med det operativsystem
                som används.
		(CPU: Intel Pentium eller likvärdig processor)
  Minne:        Måste fungera normalt med det 
                operativsystem som används.
  Hårddisk:     Minst 50 MB ledigt utrymme före 
                installation av drivrutinen
  Annan enhet:  Cd-romenhet
  Gränssnitt:   Parallellt gränssnitt eller USB-gränssnitt
  Skrivarkabel: Centronics-kabel för tvåvägskommunikation eller USB-kabel
  Bildskärm:    VGA eller bättre

< Att tänka på vid installation >
 
Innan du installerar den här skrivardrivrutinen bör 
du läsa igenom följande råd.

- Anslut skrivaren till datorn innan du börjar installera.
  Mer information finns i skrivarens handbok.

- Du måste ha fullständig behörighet till skrivarinställningar om du
  ska kunna genomföra en installation. Logga in som medlem i
  administratörsgruppen innan du börjar installera.

- Avsluta alla program som är igång.

- Om du har en tidigare versionen av skrivardrivrutinen installerad
  i datorn måste du ta bort den med avinstallationsprogrammet innan
  du installerar den nya drivrutinen. Ta bort den tidigare versionen
  enligt anvisningarna i avsnittet "Ta bort skrivardrivrutinen".

- Beroende på vilken datormiljö du har kan det finnas en 
  automatiskt installerad Windows-skrivardrivrutin från 
  Microsoft i datorn. Vi rekommenderar dock att du använder 
  den här skrivardrivrutinen från Canon.

- Installationsprogrammet installerar automatiskt skrivardrivrutinen enligt 
  språkinställningarna på din dator. Om inställningarna inte fungerar med 
  skrivardrivrutinen öppnas automatiskt en dialogruta när Setup.exe har 
  startats där språk kan väljas. Välj vilken språkversion du vill använda.

  Inställningar på Kontrollpanelen
    * Windows XP
    Välj Kontrollpanelen, Nationella inställningar och språkinställningar 
    och ange Språk för program som inte stöder Unicode på fliken Avancerat.

    * Windows 2000
    Välj Kontrollpanelen, Nationella inställningar och under Inställningar 
    för systemet på fliken Allmänt klickar du på Standard och väljer sedan 
    i dialogrutan Välj nationella inställningar för systemet.

< Installationsmetod >

Installationsmetoden 
som beskrivs nedan är för en lokal skrivare.
När du utnyttjar skrivaren som nätverksskrivare, använder du
installationsmetoden som beskrivs i avsnittet
"Om nätverksutskrifter".

    Du kan hämta skrivardrivrutinen från någon av Canons webbplatser.

    Obs!
    När du packar upp den komprimerade fil som du har hämtat 
    bör du spara filen i en mapp som t ex [C:\temp]. Använd 
    inte japanska tecken i mappnamnet. Om du gör det kanske inte
    skrivardrivrutinen installeras på rätt sätt.

  1. Stäng av skrivaren.

     Obs!
     Om du startar datorn när skrivaren är på kommer guiden
     Ny maskinvara i Windows Plug and Play-funktion att visas
     automatiskt när datorn startas. Om det sker klickar du på
     Avbryt.

  2. Öppna mappen som innehåller programmet.

  3. Dubbelklicka på Setup.exe så startas installationsprogrammet.

  4. Klicka på Nästa i bilden Welcome (Välkommen).

  5. Läs igenom licensavtalet. 
     Om du godtar villkoren klickar du på Yes (Ja).

     Filkopieringen startar.

  6. När bilden Printer Port (Skrivarport) visas startar du skrivaren och 
     väntar tills porten hittas.

     Obs!
     Om du vill välja skrivarport själv klickar du på Manual selection
     (Manuell), väljer port i bilden Select port (Välj port) och
     klickar sedan på Next (Nästa).

  7. När bilden Installation Complete (Installationen är klar) visas, 
     klickar du på Finish (Slutför).

     Obs!
     I vissa datormiljöer kan en uppmaning om att starta om datorn
     visas när du har klickat på Exit (Avsluta). Du rekommenderas att
     starta om datorn så att installationen slutförs på rätt sätt.

< Varningsmeddelanden som visas under installation >

  - I vissa datormiljöer kan ett meddelande visas med en fråga
    om du vill ersätta skrivardrivrutinen som redan är installerad
    med den aktuella skrivardrivrutinen. Om meddelandet visas, 
    klickar du på Yes (Ja).

  * Windows XP
  Om ett meddelande visas under installationen om att programmet
  inte har klarat testen för Windows-logotyp klickar du på
  Continue Anyway (Fortsätt) för att installationen ska fortsätta.

  * Windows 2000
  Om meddelandet Digital signature was not found (Ingen digital signatur
  hittades) visas under installationen, klickar du på Yes (Ja)
  för att installationen ska fortsätta.

< Ta bort skrivardrivrutinen >

Ta bort en skrivardrivrutin som inte behövs på följande sätt:

  1.  Klicka på Start, peka på Program och klicka sedan på Canon S520.

  2.  Klicka på Avinstallera.

  3.  Om dialogrutan Bekräfta borttagning av fil visas, 
      klickar du på OK-knappen.

     Obs!
     - Skrivardrivrutin version 1.00 för Windows 2000 har inget
       avinstallationsprogram. Ta bort en skrivardrivrutin som 
       inte behövs på följande sätt:

     1)  Klicka på Start-knappen, peka på Inställningar och klicka
         sedan på Skrivare.
     2)  Markera namnet på skrivaren som ska tas bort och välj 
         sedan Ta bort på Arkiv-menyn.
     3)  Välj Serveregenskaper på Arkiv-menyn.
     4)  Klicka på fliken Drivrutiner och markera den skrivare vars
         drivrutin ska tas bort i Installerade skrivardrivrutiner.
     5)  Klicka på Ta bort och sedan på OK. 

============================================================================
Ange inställningar för skrivardrivrutinen
============================================================================

< Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen >

  - Öppna fönstret från programmet
    Ett typiskt sätt att öppna skrivardrivrutinen från ett program 
    är att välja Arkiv > Utskriftsformat och klicka på Skrivare,
    eller välja Arkiv > Skriv ut och klicka på Egenskaper.

  - Öppna fönstret direkt
    Om du vill ange inställningar som ska användas regelbundet 
    eller använda skrivarens underhållsfunktioner, följer du
    anvisningen nedan. Försök inte använda skrivarens
    underhållsfunktioner samtidigt som du skriver ut.

    1) Klicka på Start och välj sedan följande:
       För Windows XP:  Control Panel (Kontrollpanelen) > 
       Printers and Other Hardware (Skrivare och annan maskinvara) > 
       Printers and Faxes (Skrivare och fax)
       För Windows 2000:  Inställningar > Skrivare
    2) Klicka på ikonen för den skrivarmodell som du ska använda.
    3) Välj Printing Preferences (Utskriftsinställningar) på File-(Arkiv-)menyn

< Att ta hänsyn till för olika program >

  - Microsoft Word 2002/Microsoft Word 2000/Microsoft Corporation
    Om du anger ett värde större än ett för Sidor per ark
    i dialogrutan Skriv ut i Word, använd inte Sidlayoutsutskrift
    på fliken Utskriftsformat i drivrutinen. Om du anger
    värden större än ett för båda inställningarna kommer inte utskriften
    att göras på rätt sätt. Om du vill skriva ut med mer än en sida per ark 
    anger du det med antingen den ena inställningen eller med den andra. 

  - Microsoft Word 2002/Microsoft Word 2000/Microsoft Corporation
    När du använder inställningen Anpassa efter pappersstorlek i dialogrutan 
    Skriv ut, använd inte Utskrift med ändrad storlek på fliken Utskriftsformat 
    i skrivardrivrutinen. Om du använder Anpassa efter pappersstorlek i Word 
    kommer den inställningen att ersättas av inställningen Skrivarens 
    pappersstorlek på fliken Utskriftsformat när utskriften storleksförändras 
    för att passa papperets storlek.

  - Microsoft Word 2002/Microsoft Word 2000/Microsoft Corporation
    När funktionen i Word "Tillåt skalning av A4/brevpapper" är aktiverad och
    Orientering i dialogrutan Utskriftsformat i Word är inställd på Stående
    och drivrutinens inställning av Orientering är liggande, utförs inte
    utskriften på rätt sätt. Om du vill undvika det inaktiverar du
    Tillåt skalning av A4/brevpapper innan du skriver ut. Du använder funktionen
    genom att öppna dialogrutan Alternativ i menyn Verktyg i Word och klicka
    på fliken Skriv ut.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    När du ändrar Pappersstorlek och Orientering ska du använda
    inställningarna i Word, inte inställningarna i skrivardrivrutinen.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    När du väljer Anpassa efter pappersstorlek eller Anpassa utskriften till 
    sidan på fliken Utskriftsformat gör du följande:

    1. Öppna dialogrutan Skriv ut i Word.
    2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutin. Välj Utskriftstyp på 
       fliken Utskriftsformat och klicka på OK.
    3. Stäng dialogrutan Skriv ut utan att starta utskriften.
    4. Öppna dialogrutan Skriv ut i Word igen.
    5. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutin och klicka på OK igen.
    6. Starta utskriften.

  - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
    Om inställningen Tillåt skalning av A4/brevpapper är aktiverad i Excel 2002 
    och pappersstorleken som angavs på fliken Utskriftsformat i dialogrutan 
    Egenskaper för skrivare skiljer sig från pappersstorleken som angavs i Excel 
    (den ena inställd på A4 och den andra på brev) skrivs informationen ut 
    enligt inställningarna i Egenskaper för skrivare. 
    Om det uppstår problem ändrar du pappersstorleken i Egenskaper för skrivare 
    så att den matchar inställningen i Excel. Det går även att välja Alternativ 
    på Verktygmenyn i Excel och avmarkera Tillåt skalning av A4/brevpapper på 
    fliken Internationellt och sedan skriva ut.

  - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
    Lotus Organizer skriver ut i färg även om du har valt svartvit
    utskrift. Du avbryter detta genom att markera Gråskaleutskrift i
    skrivardrivrutinen.

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    Du kan bara skriva ut om du har behörighet som systemadministratör.
    Logga in som systemadministratör om du vill skriva ut.

  - Lotus Notes/Lotus Corporation
    Det kan bli problem med vissa utskriftsjobb. Var noga med att du i
    Notes inställningar för Sidlayoutsutskrift ställer in övre och nedre 
    marginal till 22,86 mm eller 27,94 mm.

  - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
    Om du avbryter utskriften från programmet kommer nästa utskriftsjobb
    att krascha. På fliken Avancerat under Skrivaregenskaper väljer du
    buffring för det dokument som ska skrivas ut.

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    I vissa fall kan det bli problem om du försöker öppna fönstret
    med egenskaper för skrivardrivrutinen från CorelDraw 8.0. Till exempel
    kan programmet krascha eller tecken förvanskas. Du kan undvika
    detta genom att öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen från mappen 
    Skrivare, ange de inställningar du önskar och sedan skriva ut från 
    programmet. Detta problem inträffar inte med CorelDraw 9.0.

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
    Om bitmappsutskrift aktiveras kan utskriften ta tid, eller så kanske
    vissa data inte skrivs ut. Skriv ut när du har avmarkerat kryssrutan för
    bitmappsutskrift i dialogrutan Skriv ut.


< Använda skrivardrivrutinen >

När du skriver ut något med den här skrivardrivrutinen, finns det
ibland vissa begränsningar för vad du kan göra. Tänk på följande
vid utskrift:

  - För vissa program har inställningen Kopior ingen effekt när du
    försöker göra den från skrivardrivrutinen. Ange därför
    inställningen i dialogrutan Skriv ut i det aktuella programmet.

  - Om du skriver ut flera kopior av ett dokument och markerar
    Sortera på fliken Utskriftsformat i skrivardrivrutinen eller i
    programmets Skriv ut-dialogruta, kan det för vissa program hända
    att utskriften inte sker på rätt sätt. Avmarkera Sortera innan du
    skriver ut för att undvika sådana eventuella problem.

  - För vissa program kan det hända att utskriften inte sker på rätt
    sätt om Utskriftstyp eller Halvtoning ställs in på Auto. I så
    fall startar du Utskriftsguiden från fliken Huvudinställningar
    och markerar alternativet för utskrift av foton med bästa
    kvalitet eller för utskrift av tabeller och diagram. Alternativt
    kan du ställa in Utskriftskvalitet på fliken Huvudinställningar
    till Anpassad och välja en annan inställning än Auto för
    Halvtoning. Därefter ställer du in Färgjustering till Manuell
    och väljer en annan inställning än Auto för Utskriftstyp.

  - När utskriftsdata innehåller många graderingar eller många bilder
    kan data ibland inte skrivas ut. Det händer när det inte finns
    tillräckligt ledigt utrymme för mellanlagring av data på
    hårddisken. Du kommer ifrån sådana problem om du ser till att det
    finns 40-50 MB ledigt utrymme på enheten där Windows XP eller
    Windows 2000 är installerat. Alternativt kan du allokera
    tillräckligt utrymme för buffertmappen med inställningen
    Buffertmapp i Serveregenskaper.

  - Om du, när ett utskriftsjobb pågår, avbryter det från skrivarens
    mapp kommer det att ta en stund innan utskriften verkligen
    upphör.

  - Om ett fel uppstår under utskrift upphäver du utskriften på
    följande sätt:
    1. Ta bort det pågående jobbet och alla väntande utskriftsjobb.
    2. Stäng av skrivaren.
    Då rensas även utskriftsdata som redan har tagits emot i skrivaren.

  - I vissa fall kommer utskriften att misslyckas om det inte finns
    tillräckligt med virtuellt minne ledigt. Du kan komma ifrån det
    om du ökar storleken på växlingsfilen. Gör så här: Öppna
    dialogrutan Systemegenskaper genom att dubbelklicka på System i
    Kontrollpanelen eller genom att högerklicka på Min dator och
    välja Egenskaper. Klicka sedan på fliken Avancerat, klicka på
    Prestandaalternativ, klicka på Ändra, ange den nya storleken på
    växlingsfilen, klicka på Aktivera och sedan på OK.

  - Ändra inte inställningarna för Utskriftsprocessor på fliken
    Avancerat i dialogrutan för skrivaregenskaper. 
    Om du ändrar inställningarna kan följande funktioner inte
    användas med rätt resultat:
     - Sidlayoututskrift, Affischutskrift, Broschyrutskrift och 
       Dubbelsidig utskrift på fliken Utskriftsformat 
     - Alla funktioner på fliken Stämpel/Bakgrund.
- Förhandsgranska före utskrift på fliken Huvudinställningar

  - Följande funktioner kan inte användas om du avmarkerar
    alternativet Aktivera avancerade utskriftsfunktioner på fliken
    Avancerat i dialogrutan för skrivaregenskaper.
    - Sidlayoututskrift, Affischutskrift, Broschyrutskrift,
      Dubbelsidig utskrift, Omvänd ordning och Sortera på fliken
      Utskriftsformat
    - Alla funktioner på fliken Stämpel/Bakgrund.
    - Förhandsgranska före utskrift på fliken Huvudinställningar

  - Följande funktioner kan inte användas om du använder
    ett program som inte tillåter EMF-spooling (buffring) 
    (t ex Adobe PhotoShop LE och MS Photo Editor):
    - Sidlayoututskrift, Affischutskrift, Broschyrutskrift,
      Dubbelsidig utskrift, Omvänd ordning och Sortera 
      på fliken Utskriftsformat.
    - Alla funktioner på fliken Stämpel/Bakgrund.
    - Förhandsgranska före utskrift på fliken Huvudinställningar

  - Följande funktioner kan inte användas om du markerar
    alternativet Skriv till fil i dialogrutan Skriv ut i
    programmet:
    - Sidlayoututskrift, Affischutskrift, Broschyrutskrift,
      Dubbelsidig utskrift, Omvänd ordning och Sortera på fliken
      Utskriftsformat.
    - Alla funktioner på fliken Stämpel/Bakgrund.
    - Förhandsgranska före utskrift på fliken Huvudinställningar

  - Om du skriver ut med Sidlayoututskrift på fliken Utskriftsformat inställd
    på Utskrift med 2 sidor eller mer, kan vissa sidbilder bli
    beskurna i vissa program. Om det inträffar, ändrar du layouten
    för de berörda sidorna i det aktuella programmet.

  - När du använder LPT-porten och vill kontroller att statusövervakaren svarar,
    öppnar du dialogrutan för skrivaregenskaper, klickar på fliken Portar,
    klickar på Konfigurera port och ändrar Nytt överföringsförsök till ett värde
    mindre än standardvärdet 90 sekunder. Starta om datorn så att den nya 
    inställningen börjar gälla.

  - Du kanske vill ställa in parallellporten till ECP-läge i datorns BIOS. 
    Mer information om hur man ändrar BIOS-inställningar finns i 
    användarhandboken till datorn.

    Obs!
    Beroende på maskinvaran kanske statusövervakaren inte rapporterar
    skrivarens status på rätt sätt. Det kan också hända att utskriftsjobben 
    inte avslutas på rätt sätt med ECP-läge inställt. Om du får sådana problem 
    klickar du på Anpassade inställningar på fliken Underhåll och avmarkerar 
    Ange ECP-läge för skrivaren.

  - När du gör affischutskrifter eller utskrifter med
    stämpel/bakgrund är det antal sidor som visas för dokumentet
    i utskriftskön större än det verkliga antalet sidor.

  - Färgerna i fönstret i programmet kan skilja sig
    från färgerna i förhandsgranskningen.

  - Färgerna i förhandsgranskningen kan skilja sig från
    färgerna i utskriftsresultatet.

  - Eftersom upplösningen i förhandsgranskningen skiljer sig från
    upplösningen i utskriften kan text och linjer i förhandsgranskningen skilja 
    sig från det verkliga utskriftsresultatet.
  - I vissa program är utskriften uppdelad i flera utskriftsjobb. I det här
    fallet kan endast det jobb som skrivs ut visas i förhandsgranskningen, och
    visningen kan skilja sig från den visning som användaren avser.

  - Förhandsgranskningen kan inte användas i följande fall:
    - Vid utskrift när högerklickning görs på skrivarikonen och Använd
      skrivare offline väljs
    - Vid upprepad utskrift när Behåll utskrivet dokument väljs på
      fliken Avancerat i dialogrutan Skrivaregenskaper 
    - Vid utskrift när Tillgänglig från anges på fliken Avancerat i
      dialogrutan Skrivaregenskaper
    - Vid nätverksutskrift

  - Om du vill ha närmare information om funktionerna i Windows XP
    eller Windows 2000 kan du läsa motsvarande användarhandbok.

========================================================================
Om nätverksutskrifter
========================================================================

< Förord >

I Windows kan två eller flera användare dela en skrivare via ett
nätverk.
Om en skrivare ska delas av flera användare, måste vissa
inställningar göras i datorerna i nätverket. 
Datorn dit skrivaren är inkopplad kallas utskriftsserver (nedan bara
kallad server). En dator i nätverket som utnyttjar skrivaren som är
inkopplad till servern kallas för klientdator (nedan bara kallad 
klient).

Servern och klienten behöver inte ha samma operativsystem. 
Installationsmetoden och användningsbegränsningarna skiljer sig dock
beroende på kombinationen av operativsystem i servern och klienten. 

< Version av skrivardrivrutinen som ska användas >

- Skaffa den skrivardrivrutin som passar för operativsystemet i
  server och klienter.

- En kombination av skrivardrivrutinen som följer med Windows 
  (tillverkad av Microsoft) och en skrivardrivrutin från Canon 
  tillåter inte nätverksutskrifter. Använd Canons skrivardrivrutiner 
  i både servrar och klienter.

- Skrivardrivrutinerna i servern och klienterna måste ha samma 
  version. När Windows XP används tillsammans med Windows 2000, 
  installerar du den här skrivardrivrutinen (version 1.62) 
  i både server och klient.

- När någon server eller klient har Windows NT 4.0, bör du installera 
  version 4.62 som passar tillsammans med 
  skrivardrivrutinen.
  Om du installerar någon annan version kan det uppstå problem.

 Obs!
 Skrivaren utan parallellgränssnitt har ingen skrivardrivrutin för 
 Windows NT 4.0.

- När någon server eller klient har Windows Me, Windows 98 eller 
  Windows 95, bör du installera den senaste versionen av den 
  skrivardrivrutin som passar tillsammans med operativsystemet.

< Metoder för installation och inställning >

Välj en installationsmetod som gäller för operativsystemet i servern. 
  - Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT 4.0 ----- (1), (2), (3)
    Obs!
    Välj en procedur som passar för operativsystemet i klienten.

  - Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 ----- (4) 

(1) När servern och klienten har samma operativsystem
    Server: Windows XP eller Windows 2000, klient: Windows XP eller
    Windows 2000 
    eller 
    Server: Windows NT 4.0, klient: Windows NT 4.0

  1. Installera en skrivardrivrutin i servern, som passar för det
     operativsystem som används. Installationsmetoden är mer eller
     mindre densamma som för en lokal skrivare.

  2. Ange att skrivaren som ansluts till utskriftsservern är en delad 
     skrivare.
     Du kan läsa hur man gör i hjälpen till Windows.

     Peka och skriv ut-installation (en metod för att spara en skrivardrivrutin 
     för klienterna på utskriftsservern med funktionen Ytterligare drivrutiner 
     i Windows XP eller Windows 2000 eller funktionen Alternativa drivrutiner 
     i Windows NT 4.0) för Windows NT 4.0 kan göras här. (När du gör det kan du 
     hoppa över steg 3.)

  3. Installera en skrivardrivrutin i klienten, som passar för det
     operativsystem som används. Installationsmetoden är mer eller
     mindre densamma som för en lokal skrivare.

     Obs! 
     - Du kan välja vilken port som helst under installationen. 
       När du har valt en port slutför du installationen.
     - När du installerar skrivardrivrutinen med
       installationsprogrammet, visas en uppmaning att starta
       skrivaren. Ignorera uppmaningen.

  4. Öppna nätverksdatorn från klienten och högerklicka på ikonen för den 
     delade skrivaren du vill använda på servern och välj:

     - Connect... (Anslut...) för Windows XP eller Windows 2000
- Installera... för Windows NT 4.0
- 
  Då skapas en ikon i klienten för den delade skrivaren.
  Eftersom ikonen för skrivaren vars drivrutin du installerade i 
  steg 3 inte längre behövs, kan du ta bort den.

(2) När klienten har ett annat operativsystem

    Server: Windows XP eller Windows 2000, klient: Windows NT 4.0
    eller 
    Server: Windows NT 4.0, klient: Windows XP eller Windows 2000

  Obs!
  När klienten har Windows Me, Windows 98 eller Windows 95, följer du
  proceduren i avsnittet "(3) När klienten har ett annat
  operativsystem".

  1. Installera en skrivardrivrutin i servern som passar för det
     operativsystem som används. Installationsmetoden är mer eller 
     mindre densamma som för en lokal skrivare.

  2. Ange att skrivaren som ansluts till utskriftsservern är en delad 
     skrivare.
     Du kan läsa hur man gör i hjälpen till Windows.

     Här kan du installera genom att peka och skriva ut. 
     (När du gör det kan du hoppa över steg 3.)

     Obs!
     När servern har Windows NT 4.0 och klienten har Windows XP eller 
     Windows 2000, ska du inte installera genom att peka och skriva 
     ut. 

  3. Installera en skrivardrivrutin i klienten, som passar för det
     operativsystem som används. Installationsmetoden är mer eller 
     mindre densamma som för en lokal skrivare.

     Obs! 
     - Du kan välja vilken port som helst under installationen. 
       När du har valt en port slutför du installationen.
     - När du installerar skrivardrivrutinen med 
       installationsprogrammet, visas en uppmaning att starta 
       skrivaren. Ignorera uppmaningen.

  4. Öppna nätverksdatorn från klienten och högerklicka på ikonen för 
     den delade skrivaren du vill använda på servern och välj:

     - Connect... (Anslut...) för Windows XP eller Windows 2000
     - Installera... för Windows NT 4.0

  Då skapas en ikon i klienten för den delade skrivaren.
  Eftersom ikonen för skrivaren vars drivrutin du installerade 
  i steg 3 inte längre behövs, kan du ta bort den.

(3) När klienten har ett annat operativsystem

    Server: Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT 4.0
    Klient: Windows Me, Windows 98 eller Windows 95 

  1. Installera en skrivardrivrutin som passar för det operativsystem 
     som används i servern. Installationsmetoden är mer eller mindre 
     densamma som för en lokal skrivare.

  2. Ange att skrivaren som ansluts till utskriftsservern är en 
     delad skrivare.
     Du kan läsa hur man gör i hjälpen till Windows.

  3. Installera en skrivardrivrutin i klienten, som passar för det
     operativsystem som används. Installationsmetoden är mer eller 
     mindre densamma som för en lokal skrivare.

     Obs! 
     - Du kan välja vilken port som helst under installationen. När 
       du har valt en port slutför du installationen.
     - När du installerar skrivardrivrutinen med
       installationsprogrammet, visas en uppmaning att starta 
       skrivaren. Ignorera uppmaningen.

  4. I klienten: Klicka på Start-knappen, peka på Inställningar och
     klicka sedan på Skrivare.

  5. Högerklicka på ikonen för den skrivartyp som du vill använda och 
     välj Egenskaper.

  6. Klicka på fliken Information och klicka sedan på Lägg till port.

  7. Välj Nätverk och klicka på Bläddra.

  8. I listan med skrivare markerar du den typ av delad skrivare som 
     du vill använda och klickar sedan på OK.

  Då skapas en ikon i klienten för den delade skrivaren.

(4) När servern har Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
    Server: Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
    Klient: Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT 4.0

  1. Installera en skrivardrivrutin som passar för det operativsystem
     som används i servern. Installationsmetoden är mer eller mindre 
     densamma som för en lokal skrivare.

  2. Ange att skrivaren som ansluts till utskriftsservern är en 
     delad skrivare.
     Du kan läsa hur man gör i hjälpen till Windows.
  3. Installera en skrivardrivrutin i klienten, som passar för det 
     operativsystem som används. Installationsmetoden är mer eller 
     mindre densamma som för en lokal skrivare.

   Obs! 
   - Du kan välja vilken port som helst under installationen. 
     När du har valt en port slutför du installationen.
   - När du installerar skrivardrivrutinen med 
     installationsprogrammet, visas en uppmaning att starta 
     skrivaren. Ignorera uppmaningen.

  4. Öppna nätverksdatorn från klienten och högerklicka på ikonen för 
     den delade skrivaren du vill använda på servern och välj:

     - Connect... (Anslut...) för Windows XP eller Windows 2000
     - Installera... för Windows NT 4.0

  Då skapas en ikon i klienten för den delade skrivaren.
  Eftersom ikonen för skrivaren vars drivrutin du installerade i 
  steg 3 inte längre behövs, kan du ta bort den.
  Med den här kombinationen av operativsystem fungerar inte 
  dubbelriktad kommunikation på normalt sätt. Läs "När servern har 
  Windows Me, Windows 98 eller Windows 95" i 
  avsnittet "Begränsningar beroende på nätverk".

< Begränsningar beroende på nätverk >

- När du utnyttjar en nätverksskrivare och aktiverar Canon Övervakare 
  av skrivarstatus, skickas ett kommando till skrivaren för att få 
  dess status. 
  Om du har markerat alternativet Meddela när fjärrdokument skrivs ut 
  på fliken Avancerat i dialogrutan Serveregenskaper i 
  utskriftsservern, visas ett meddelande på klienten om huruvida 
  utskriften är klar, som svar på varje kommando. Speciellt gäller, 
  om Canon Övervakare av skrivarstatus har aktiverats, att ett 
  kommando med en begäran om skrivarstatus ges med jämna mellanrum 
  och att ett meddelande om att utskriften är klar eller inte klar 
  visas varje gång. Om du inte vill att de meddelandena ska visas, 
  avmarkerar du alternativet Meddela när fjärrdokument skrivs ut på 
  fliken Avancerat i dialogrutan Serveregenskaper i utskriftsservern 
  och startar sedan om utskriftsservern så att inställningen 
  börjar gälla.

- När servern har Windows NT 4.0 och klienten har Windows XP eller 
  Windows 2000 Om du utför peka och skriv ut-installation kommer 
  skrivardrivrutinen för Windows NT 4.0 att installeras på klienten.
  Det går inte att garantera att drivrutinen för Windows NT 4.0 
  fungerar under Windows XP eller Windows 2000. För att lösa det 
  problemet installerar du skrivardrivrutinen för Windows XP eller 
  Windows 2000 i klienten enligt proceduren i avsnittet "(2) När 
  klienten har ett annat operativsystem".

- När servern har Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 98 eller 
  Windows 95, och klienten har Windows XP eller Windows 2000
  Om du utför peka och skriv ut-installation, går det inte att välja 
  Sidlayoututskrift, Broschyrutskrift, Dubbelsidig utskrift, Omvänd 
  ordning, Sortera, Utskrift med stämpel och bakgrund och Förhandsgranska.
  I det fallet gör du så här:
  Öppna dialogrutan för skrivaregenskaper i klienten, välj Add 
  port (Lägg till port) på fliken Ports (Portar) 
  och ange namnet på serverskrivaren 
  tillsammans med nätverkssökvägen.

- När servern har Windows Me, Windows 98 eller Windows 95
  Det går inte att ha normal dubbelriktad kommunikation med 
  skrivaren, så ett varningsmeddelande visas och utskriften stoppas 
  ibland eller så går det inte att skriva ut alls.
  För att komma ifrån sådana problem väljer du Egenskaper i 
  skrivardrivrutinen i servern, klickar på knappen Buffertinställningar 
  på fliken Information och markerar alternativet 
  Inaktivera tvåvägsstöd för den här skrivaren.

- När klienten har Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT 4.0
  Om du utför peka och skriv ut-installation, går det inte att välja 
  inställning för tvåvägsstöd i klienten.
  Om användaren vid klientdatorn har öppnat Egenskaper i 
  skrivardrivrutinen och klickar på OK utan att välja Aktivera 
  tvåvägsstöd, kommer funktionen för tvåvägsstöd (dubbelriktad 
  kommunikation) i servern också att inaktiveras.
  För att undvika det problemet kan du installera skrivardrivrutinen 
  i klienten i förväg enligt proceduren i avsnittet "(2) När klienten 
  har ett annat operativsystem".
  Du kan också undvika problemet genom att begränsa 
  åtkomsträttigheterna för användaren på klienten när du gör 
  säkerhetsinställningarna för den delade skrivaren.

- Om du använder Axis Communications PrintPoint 140 BJC Ethernet-
  utskriftsserver går det att skriva ut, men dubbelriktad 
  kommunikation fungerar inte.

- När du skriver ut via Internet (IPP-miljö), kontrollerar du 
  versionen hos skrivardrivrutinen som är installerad i servern 
  och installerar sedan samma skrivardrivrutin i klienten som 
  om den hade en lokal skrivare.
  Observera att klienten inte kan starta statusövervakaren eftersom 
  det inte går att få skrivarstatus via Internet. 

- När samma skrivardrivrutin är installerad i både server och 
  klient för lokal skrivare, kan network crawl-funktionen 
  automatiskt skapa en ikon för en nätverksskrivare i klienten.

________________________________________________________________________
