Copyright CANON INC. 2000-2004. Alle Rechte vorbehalten.

____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Canon BJ-Druckertreiber PIXMA iP1000 Version 1.80 DE 
Anleitung
____________________________________________________________________

Canon und BJC sind eingetragene Marken und Bubble Jet sowie PIXMA 
sind Marken von CANON INC.

Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der
Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Intel und Pentium sind eingetragene Marken der Intel Corporation.

Alle anderen hier erwähnten Namen und Marken können Marken oder
eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
____________________________________________________________________

< Dokumentinhalt >

Einführung
  Vorwort
  Installationskomponenten
  Systemanforderungen
  Installationshinweise
  Installationsmethode
  Warnmeldungen während der Installation
  Löschen des Druckertreibers

Festlegen der Einstellungen für den Druckertreiber
  Öffnen des Setup-Fensters für den Druckertreiber
  Besondere Hinweise zur Verwendung mit bestimmten Anwendungen
  Verwenden des Druckertreibers

Informationen zum Drucken im Netzwerk
  Vorwort
  Version des zu verwendenden Druckertreibers
  Installations- und Setup-Methoden
  Netzwerkbedingte Einschränkungen

====================================================================
Einführung
====================================================================

< Vorwort >

In dieser Liesmich-Datei erhalten Sie wichtige Informationen über die
Einrichtung und den Gebrauch des BJ-Druckertreibers, zu dessen
Lieferumfang diese Liesmich-Datei gehört. Mit dem BJ-Druckertreiber
können Sie auf Ihrem Canon BJ-Drucker aus Anwendungen drucken, die
unter Microsoft (R) Windows (R) XP oder Microsoft (R) Windows (R)
2000 laufen. Bevor Sie Ihren Drucker verwenden können, müssen Sie den
Druckertreiber auf dem Computer installieren.

< Installationskomponenten >

Zum Installationspaket gehören folgende Komponenten:

  - Installationsprogramm (Setup.exe)
    Installiert den BJ-Druckertreiber auf Ihrem Computer.

  - BJ-Druckertreiber (in diesem Dokument als "Druckertreiber"
    bezeichnet). Die Software, mit der Sie auf dem Drucker drucken
    können.

  - Deinstallationsprogramm
    Entfernt den Druckertreiber von Ihrem Computer.

  - Liesmich (readme_german.txt)
    Das vorliegende Dokument. Es enthält wichtige Informationen über
    den Druckertreiber. Wenn es nach der Installation angezeigt
    werden soll, wählen Sie "Start - Programme - Canon PIXMA iP1000 -
    Liesmich".

< Systemanforderungen >

Diese Software erfordert folgende Systemkonfiguration:

Betriebssystem
  Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional
  Windows 2000 Professional oder
  Windows 2000 Server/Advanced Server

    Hinweis:
    Dieses Produkt wurde nur für 32-Bit-Versionen von Windows
    entwickelt.

Hardware
  Computer:           Muss unter dem verwendeten Betriebssystem
                      normal arbeiten. (CPU: Intel Pentium oder
                      gleichwertiger Mikroprozessor)
  Speicher:           Muss unter dem verwendeten Betriebssystem
                      normal arbeiten.
  Festplatte:         Mindestens 50 MB freier Speicherplatz vor der
                      Installation des Treibers
  Weiteres Laufwerk:  CD-ROM
  Schnittstelle:      USB-Schnittstelle
  Druckerkabel:       USB-Kabel
  Grafikanzeige:      VGA oder besser

< Installationshinweise >

Lesen Sie vor der Installation des Druckertreibers die folgenden
Hinweise sorgfältig durch.

- Schließen Sie den Drucker an den Computer an, bevor Sie mit der
  Installation beginnen. Im Druckerhandbuch finden Sie weitere
  Hinweise.

- Sie benötigen vollständigen Zugriff auf die Druckereinstellungen, 
  um eine Installation durchzuführen. Bevor Sie mit der Installation
  beginnen, melden Sie sich als Mitglied der Administratorengruppe
  (oder als Computer-Administrator unter Windows XP) an.

- Schließen Sie alle anderen aktiven Anwendungen.

- Wenn auf Ihrem Computer frühere Versionen des Druckertreibers
  installiert sind, müssen Sie diese mit Hilfe des
  Deinstallationsprogramms entfernen, bevor Sie den neuen Treiber
  installieren. Gehen Sie dabei vor wie im Abschnitt "Druckertreiber
  löschen" beschrieben.

- Je nach verwendeter Umgebung ist möglicherweise bereits ein von
  Microsoft mitgelieferter Windows-Druckertreiber automatisch auf
  Ihrem Computer installiert. Es empfiehlt sich jedoch, den
  Druckertreiber von Canon zu verwenden.

- Das Installationsprogramm installiert den Druckertreiber
  automatisch in der Sprache, die in den Ländereinstellungen in der
  Systemsteuerung ausgewählt ist. Wird die Einstellung in der
  Systemsteuerung vom Druckertreiber nicht unterstützt, wird sofort
  nach dem Starten von Setup.exe ein Dialogfeld zur Sprachauswahl
  angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall die gewünschte Sprachversion.

  Einstellung in der Systemsteuerung
    * Windows XP
    Wählen Sie "Systemsteuerung - Datums-, Zeit-, Sprach- und
    Regionaleinstellungen - Regions- und Sprachoptionen" und geben
    Sie die Sprache im Register "Erweitert" unter "Sprache für
    Programme, die Unicode nicht unterstützen" an.

    * Windows 2000
    Wählen Sie "Systemsteuerung - Ländereinstellungen" und klicken
    Sie im Register "Allgemein" unter "Spracheinstellungen für das
    System" auf die Schaltfläche "Standard festlegen". Wählen Sie
    dann im Dialogfeld "Systemgebietsschema wählen" die entsprechende
    Sprache aus.

< Installationsmethode >

Die im Folgenden beschriebene Installationsmethode gilt für einen
lokal verwendeten Drucker. Sollten Sie den Drucker im Netzwerk
verwenden wollen, befolgen Sie die Anweisungen, die im Abschnitt
"Drucken im Netzwerk" beschrieben werden.

Auf der Canon-Website haben Sie die Möglichkeit, einen Treiber für
Ihren BJ-Drucker herunterzuladen.

    Hinweis:
    Legen Sie die heruntergeladene Datei nach dem Dekomprimieren in
    einem Ordner, z. B. "C:\temp", ab. Der Ordnername darf keine
    Umlaute und kein ß-Zeichen enthalten. Es besteht sonst die
    Möglichkeit, dass der Druckertreiber nicht fehlerlos installiert
    wird.

  1. Schalten Sie den Drucker AUS.

     Hinweis:
     Wenn der Drucker eingeschaltet ist, wird beim Starten Ihres
     Computers automatisch der Assistent der Plug-and-Play-Funktion
     "Neue Hardwarekomponente gefunden" angezeigt. Sollte dies der
     Fall sein, klicken Sie auf "Abbrechen".

  2. Öffnen Sie den Ordner, der das Programm enthält.

  3. Doppelklicken Sie auf "Setup.exe", um das Installationsprogramm
     zu starten.

  4. Klicken Sie im Fenster "Willkommen" auf "Weiter".

  5. Lesen Sie die "Lizenzvereinbarung" durch. Wenn Sie mit den
     genannten Bedingungen einverstanden sind, klicken Sie auf "Ja".

     Die Datei wird kopiert.

  6. Wenn das Dialogfeld "Druckeranschluss" angezeigt wird, schalten
     Sie den Drucker ein und warten Sie, bis der Anschluss erkannt
     wird.

     Hinweis:
     Wenn Sie den Druckeranschluss selbst wählen möchten, klicken Sie
     auf "Druckeranschluss auswählen" und dann auf "Manuelle Auswahl".
     Wählen Sie den Anschluss unter "Anschluss wählen" aus
     und klicken Sie auf "Weiter"

  7. Warten Sie bis die Meldung "Installation abgeschlossen" erscheint
     und klicken Sie dann auf "Beenden".

     Hinweis:
     In bestimmten Umgebungen werden Sie aufgefordert, den Computer
     neu zu starten, nachdem Sie auf "Beenden" geklickt haben. Sie
     sollten diese Aufforderung befolgen, damit die Installation
     fehlerlos abgeschlossen wird.

< Warnmeldungen während der Installation >

  - In bestimmten Umgebungen werden Sie vom System gefragt, ob der
    bereits installierte Druckertreiber durch diesen Druckertreiber
    ersetzt werden soll. Wenn diese Meldung angezeigt wird, klicken
    Sie auf "Ja".

  * Windows XP
  Falls während der Installation die Meldung angezeigt wird, dass die
  Software den Windows Logo-Test nicht bestanden hat, klicken Sie auf
  "Fortsetzen", um den Installationsvorgang fortzusetzen.

  * Windows 2000
  Falls wahrend der Installation die Meldung "Digitale Signatur nicht
  aufgefunden" angezeigt wird, klicken Sie auf "Ja", um den
  Installationsvorgang fortzusetzen.

< Löschen des Druckertreibers >

Löschen Sie den nicht benötigten Druckertreiber wie nachfolgend
beschrieben:

  1.  Wählen Sie "Programme" im Menü "Start" und klicken Sie dann auf
      "Canon PIXMA iP1000".

  2.  Klicken Sie auf "Deinstallieren".

  3.  Wenn das Dialogfeld "Datei löschen bestätigen" angezeigt wird,
      klicken Sie auf "OK".

     Hinweis:
     Die Druckertreiber-Version 1.00 für Windows 2000 hat keine
     Deinstallationsfunktion. Löschen Sie den nicht benötigten
     Druckertreiber wie nachfolgend beschrieben:

     1)  Wählen Sie "Einstellungen" im Menü "Start" und klicken Sie
         auf "Drucker".
     2)  Wählen Sie den Namen des zu löschenden Druckers aus und
         wählen Sie "Löschen" im Menü "Datei".
     3)  Wählen Sie "Servereigenschaften" im Menü "Datei".
     4)  Klicken Sie auf das Register "Treiber" und wählen Sie den
         Namen des zu löschenden Druckers in der Liste "Installierte
         Druckertreiber" aus.
     5)  Klicken Sie auf "Entfernen" und anschließend auf "OK".

====================================================================
Festlegen der Einstellungen für den Druckertreiber
====================================================================

< Öffnen des Setup-Fensters für den Druckertreiber >

  - Öffnen aus einer Anwendung
    Üblicherweise können Sie den Druckertreiber aus einer Anwendung
    öffnen, indem Sie "Datei"-"Seite einrichten" wählen und dann auf
    "Drucken" klicken. Sie können auch "Datei"-"Drucken" wählen und
    auf "Eigenschaften" klicken.

  - Direktes Öffnen
    Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um ein häufig
    benutztes Setup einzurichten oder um auf die Wartungsfunktionen
    Ihres Druckers zuzugreifen. Verwenden Sie die Wartungsfunktionen
    nicht während des Druckvorgangs.

    1) Wählen Sie im Menü "Start" die folgenden Optionen:
       Windows XP: "Systemsteuerung" - "Drucker und andere
       Hardware" - "Drucker und Faxgeräte"
       Windows 2000: "Einstellungen" - "Drucker"
    2) Klicken Sie auf das Symbol des zu verwendenden Druckermodells.
    3) Wählen Sie im Menü "Datei" die Option "Druckeinstellungen".

< Besondere Hinweise zur Verwendung mit bestimmten Anwendungen >

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Wenn Sie in Word im Dialogfeld "Drucken" unter "Seiten pro Blatt"
    einen größeren Wert als Eins eingeben, verwenden Sie nicht die
    Option "Seitenlayout Druck" im Register "Seite einrichten". Wenn
    Sie in beiden Einstellungen Werte eingeben, die größer als Eins
    sind, werden die Druckvorgänge nicht ordnungsgemäß ausgeführt.
    Wenn Sie mehr als eine Seite pro Blatt drucken möchten, nehmen
    Sie die entsprechende Einstellung nur an einer Stelle vor.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Wenn Sie im Dialogfeld "Drucken" die Einstellung "Papierformat
    skalieren" verwenden, dürfen Sie im Register "Seite einrichten"
    des Treibers nicht die Option "Zoomdruck" verwenden, da
    andernfalls die Einstellung "Papierformat skalieren" von der
    Einstellung unter "Druckerpapiergröße" im Register "Seite
    einrichten" des Treibers überschrieben wird.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Wenn in Word die Funktion "Anpassen auf DIN A4/US Letter"
    aktiviert ist und im Dialogfeld "Seite einrichten" die Option
    "Ausrichtung" auf "Hochformat" eingestellt ist, im Treiber jedoch
    die Einstellung "Ausrichtung" auf "Querformat" gestellt ist, kann
    nicht ordnungsgemäß gedruckt werden. Um dies zu vermeiden,
    deaktivieren Sie vor dem Drucken "Anpassen auf A4/US Letter". Sie
    können auf diese Funktion zugreifen, indem Sie in Word im Menü
    "Extras" das Dialogfeld "Optionen" auswählen und auf das Register
    "Drucken" klicken.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Ändern Sie die Einstellungen für "Papiergröße" und "Ausrichtung"
    stets mit Hilfe der Word-Einstellungen; verwenden Sie dazu nicht
    die Einstellungen des Druckertreibers.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Bei der Auswahl einer der Druckoptionen "Zoomdruck", "An Seite 
    anpassen" oder "Seitenlayout Druck" im Register "Seite 
    einrichten" unter "Drucktyp", führen Sie Folgendes aus:

    1. Öffnen Sie in Word das Dialogfeld "Drucken".
    2. Öffnen Sie das Dialogfeld des Druckertreibers, wählen Sie im
       Register "Seite einrichten" unter "Drucktyp" die gewünschte
       Option und klicken Sie auf "OK".
    3. Schließen Sie das Dialogfeld "Drucken", ohne den Druckauftrag
       zu starten.
    4. Öffnen Sie in Word erneut das Dialogfeld "Drucken".
    5. Zeigen Sie das Dialogfeld des Druckertreibers an und klicken
       Sie erneut auf "OK".
    6. Starten Sie den Druckauftrag.

  - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
    Wenn in Excel 2002 die Einstellung ausgewählt ist, dass das
    Ändern von A4 und Letter-Papiergrößen zulässig ist, sich die
    unter "Seitenformat" im Register "Seite einrichten" in den
    Druckereigenschaften ausgewählte Papiergröße jedoch von dem in
    Excel ausgewählten Format unterscheidet (eines ist auf A4, das
    andere auf Letter eingestellt), werden die Daten gemäß dem in den
    Druckereigenschaften festgelegten Seitenformat gedruckt. Tritt
    ein Problem auf, passen Sie das Seitenformat in den
    Druckereigenschaften an das in Excel festgelegte Seitenformat an.
    Sie können auch "Optionen" im Menü "Extras" wählen und die oben
    genannte Einstellung im Register "International" deaktivieren,
    bevor Sie die Daten drucken.

  - Lotus Organizer 2.1/97/Lotus Corporation
    Lotus Organizer druckt in Farbe, selbst wenn Sie die Option für
    Drucken in Schwarzweiß ausgewählt haben. Um diesen Fehler zu
    beheben, aktivieren Sie im Druckertreiber die Option "Graustufen
    drucken".

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    Drucken ist unter Umständen nur möglich, wenn Sie
    Systemadministratorrechte haben. Melden Sie sich zum Drucken mit
    Systemadministratorrechten an.

  - Lotus Notes/Lotus Corporation
    Bei bestimmten Druckaufträgen kann es vorkommen, dass das System
    blockiert. Stellen Sie sicher, dass in den Einstellungen
    "Seitenlayout" von Notes der obere und untere Rand mit 22,86 mm
    oder 27,94 mm angegeben wird.

  - Microsoft Outlook/Microsoft Corporation
    Wenn Sie den gegenwärtigen Druckauftrag in der Anwendung
    abbrechen, geht auch der nachfolgende Druckauftrag verloren.
    Damit dieses Problem nicht auftritt, klicken Sie im Dialogfeld
    für die Druckereigenschaften auf das Register für die
    erweiterten Einstellungen und wählen Sie für das zu druckende
    Dokument die Option für die Zwischenspeicherung.

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    Gelegentlich können Probleme auftreten, wenn Sie versuchen, das
    Setup-Fenster des Druckertreibers von CorelDraw 8.0 aus zu
    öffnen. Beispielsweise kann es zu einem Systemabsturz kommen,
    oder Zeichen können beschädigt sein. Um Abhilfe zu schaffen,
    öffnen Sie das Druckertreiber-Setup-Fenster aus dem Ordner
    "Drucker", geben Sie die gewünschten Einstellungen an und drucken
    Sie anschließend aus der Anwendung. Dieses Problem tritt in
    CorelDraw 9.0 nicht auf.

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
    Wenn Bitmap-Druck gewählt wurde, dauert der Druckvorgang länger
    oder bestimmte Daten werden nicht mitgedruckt. Achten Sie deshalb
    darauf, vor dem Starten des Druckvorgangs das Häkchen im
    Kontrollkästchen "Bitmap-Druck" im Dialogfeld "Drucken" zu
    entfernen.

< Verwenden des Druckertreibers >

Unter bestimmten Bedingungen ist die Funktionsfähigkeit des Druckers
möglicherweise eingeschränkt. Beachten Sie beim Drucken folgende
Punkte:

  - Bei manchen Anwendungen ist die Einstellung "Kopien" nicht
    wirksam, wenn Sie die Einstellung vom Druckertreiber aus
    vornehmen. Nehmen Sie in diesem Fall die Einstellung in der
    Anwendung im Dialogfeld "Drucken" vor.

  - Bei manchen Anwendungen wird der Druckauftrag nicht korrekt
    ausgeführt, wenn Sie versuchen, mehrere Exemplare eines Dokuments
    auszudrucken, während das Kontrollkästchen "Sortieren" im
    Register "Seite einrichten" des Druckertreibers oder im
    Dialogfeld "Drucken" der Anwendung aktiviert ist. Um dies zu
    vermeiden, sollten Sie vor dem Drucken das Kontrollkästchen
    "Sortieren" deaktivieren.

  - Bei manchen Anwendungen wird der Druckauftrag nicht korrekt
    ausgeführt, wenn für "Drucktyp" oder "Halbton" "Auto" ausgewählt
    ist. Starten Sie in diesem Fall den "Druck-Ratgeber" im Register
    "Optionen" und stellen Sie sicher, dass die Option "Erstklassige
    Fotos drucken" oder "Tabellen und Diagramme drucken" ausgewählt
    ist. Alternativ dazu können Sie im Register "Optionen" unter
    "Druckqualität" die Option "Benutzerdefiniert" auswählen und für
    "Halbton" eine benutzerdefinierte Einstellung aktivieren. Setzen
    Sie "Farbeinstellung" auf "Manuell" und wählen Sie für "Drucktyp"
    eine andere Einstellung als "Auto" aus.

  - In manchen Fällen werden abgestufte oder grafikintensive
    Druckdaten nicht gedruckt. Dies kann vorkommen, wenn auf der
    Festplatte nicht genügend freier Speicherplatz zum temporären
    Speichern von Daten zur Verfügung steht. Stellen Sie deshalb
    sicher, dass auf dem Laufwerk, auf dem Windows XP oder Windows
    2000 installiert ist, 40-50 MB freier Speicherplatz vorhanden ist.
    Verwenden Sie alternativ dazu in "Servereigenschaften" die
    Einstellung "Spool-Ordner", um dem Spool-Ordner genügend
    Speicherplatz zuzuweisen.

  - Wenn Sie während des Druckvorgangs den Druckauftrag aus dem
    Ordner des Druckers abbrechen, kommt es zu einer kurzen
    Verzögerung, bevor der Druckvorgang tatsächlich abgebrochen wird.

  - In manchen Fällen ist der Druck erfolglos, da nicht ausreichend
    virtueller Speicherplatz zur Verfügung steht. Sie können hier
    durch Vergrößern der Auslagerungsdatei Abhilfe schaffen. Öffnen
    Sie dazu das Dialogfeld "Systemeigenschaften", indem Sie in der
    Systemsteuerung auf "System" doppelklicken oder mit der rechten
    Maustaste auf "Arbeitsplatz" klicken und "Eigenschaften" wählen.
    Klicken Sie anschließend auf das Register "Erweitert", wählen Sie
    "Leistungsmerkmale...", klicken Sie auf "Ändern...", geben Sie
    die neue Größe für die Auslagerungsdatei an, klicken Sie auf
    "Einstellen" und anschließend auf "OK".


  - Ändern Sie im Register "Erweitert" des Dialogfelds mit den
    Eigenschaften des Druckers nicht die Einstellungen für den
    Druckprozessor. Wenn die Einstellung geändert wird, können die
    folgenden Funktionen nicht korrekt verwendet werden:
    - "Seitenlayout Druck", "Posterdruck", "Broschürendruck" und
      "Duplexdruck" im Register "Seite einrichten"
    - Alle Funktionen im Register "Stempel/Hintergrund"
    - "Druckvorschau" im Register "Optionen"

  - Die folgenden Funktionen können nicht verwendet werden, wenn Sie
    "Erweitertes Drucken aktivieren" im Register "Erweitert" des
    Dialogfelds mit den Eigenschaften des Druckers markieren:
    - "Seitenlayout Druck", "Posterdruck", "Broschürendruck",
      "Duplexdruck", "Umgekehrte Reihenfolge" und "Sortieren" im
      Register "Seite einrichten"
    - Alle Funktionen im Register "Stempel/Hintergrund"
    - "Druckvorschau" im Register "Optionen"
    - "Spool-Datengröße verringern" im Dialogfeld "Druckoptionen"

  - Die folgenden Funktionen können nicht verwendet werden, wenn Sie
    eine Anwendung verwenden, die kein EMF-Spooling unterstützt
    (beispielsweise Adobe PhotoShop LE und MS Photo Editor):
    - "Seitenlayout Druck", "Posterdruck", "Broschürendruck",
      "Duplexdruck", "Umgekehrte Reihenfolge" und "Sortieren" im
      Register "Seite einrichten"
    - Alle Funktionen im Register "Stempel/Hintergrund"
    - "Druckvorschau" im Register "Optionen"

  - Die folgenden Funktionen können nicht verwendet werden, wenn Sie
    "In Datei drucken" im Dialogfeld "Drucken" der Anwendung markiert
    haben:
    - "Seitenlayout Druck", "Posterdruck", "Broschürendruck",
      "Duplexdruck", "Umgekehrte Reihenfolge" und "Sortieren" im
      Register "Seite einrichten"
    - Alle Funktionen im Register "Stempel/Hintergrund"
    - "Druckvorschau" im Register "Optionen"

  - Bei manchen Anwendungen werden bestimmte Seitenbilder
    beschnitten, wenn im Register "Seite einrichten" für
    "Seitenlayout Druck" mehr als zwei Seiten pro Blatt ausgewählt
    werden. Passen Sie in diesem Fall das Layout der betreffenden
    Seiten in der entsprechenden Anwendung an.

  - Wenn Posterdruck oder Stempel/Hintergrund-Druck ausgeführt wird,
    kann die angezeigte Seitenwahl des Dokuments in der
    Druckwarteschlange größer sein als das tatsächliche Dokument.

  - Die am Bildschirm angezeigten Farben der Anwendungssoftware
    stimmen möglicherweise nicht mit den Farben in der Vorschau
    überein.

  - Die in der Vorschau angezeigten Farben stimmen möglicherweise
    nicht mit den Farben des Ausdrucks überein.

  - Da die Auflösung in der Vorschau nicht mit der tatsächlichen
    Druckauflösung übereinstimmt, werden der Text und die Zeilen in
    der Vorschau möglicherweise anders angezeigt als im tatsächlichen
    Ausdruck.

  - In einigen Anwendungen wird der Druckauftrag im mehrere
    Druckaufträge unterteilt. In diesem Fall wird nur der aktuell
    gedruckte Auftrag in der Vorschau angezeigt. Die Anzeige erfolgt
    dabei möglicherweise anders als vom Benutzer erwartet.

  - In den folgenden Fällen kann die Vorschau nicht verwendet werden:
    - Wenn Sie während des Druckvorgangs mit der rechten Maustaste
      auf das Druckersymbol klicken und "Drucker offline verwenden"
      auswählen.
    - Wenn während des Druckvorgangs außerhalb der angegebenen Zeiten
      "Verfügbar von" im Register "Erweitert" des Dialogfelds
      "Druckereigenschaften" ausgewählt ist.

  - Auf Windows XP oder Windows 2000 bezogene Einzelheiten entnehmen
    Sie bitte dem jeweiligen Benutzerhandbuch.

====================================================================
Informationen zum Drucken im Netzwerk
====================================================================

< Vorwort >

Windows erlaubt es zwei oder mehr Anwendern, einen Drucker über ein
Netzwerk gemeinsam zu nutzen. Damit ein Drucker von mehreren
Anwendern gemeinsam genutzt werden kann, müssen erforderliche
Einstellungen an den im Netzwerk verbundenen Computern vorgenommen
werden.

Der Computer, an den ein Drucker angeschlossen ist, wird als
Druckserver bezeichnet (im Folgenden Server genannt). Der Computer,
der über ein Netzwerk mit einem Server verbunden ist, wird als
Client-Gerät bezeichnet (im Folgenden Client genannt).

Server und Client müssen nicht mit dem gleichen Betriebssystem
arbeiten. Die Installationsmethode und die Anwendungsbegrenzungen
sind aber je nach Kombination der Betriebssysteme von Server und
Client unterschiedlich.

< Version des zu verwendenden Druckertreibers >

- Verwenden Sie den Druckertreiber, der dem Betriebssystem von Server
  und Client entspricht.

- Der mit Windows gelieferte Druckertreiber (von Microsoft) und der
  Canon-Druckertreiber können nicht kombiniert werden, da
  Netzwerkdrucken in diesem Fall nicht möglich ist. Verwenden Sie
  daher den Canon-Druckertreiber sowohl für den Server als auch für
  den Client.

- Auf dem Server und dem Client muss die gleiche Druckertreiber-
  Version installiert sein. Falls Windows XP in Kombination mit
  Windows 2000 verwendet werden soll, installieren Sie diesen
  Druckertreiber (Version 1.80) sowohl auf dem Server als auch auf
  dem Client.

 Hinweis:
 Bei Druckern ohne Parallelschnittstelle ist der Druckertreiber für
 Windows NT 4.0 nicht vorhanden.

- Verwenden Sie für einen mit Windows Me, Windows 98 oder Windows 95
  betriebenen Server oder Client den neuesten BJ-Druckertreiber, der
  dem Betriebssystem entspricht.

< Installations- und Setup-Methoden >

Verwenden Sie die Installationsmethode, die dem auf dem Server
verwendeten Betriebssystem entspricht.

  - Windows XP oder Windows 2000 ----- (1), (2)
    Hinweis:
    Verwenden Sie ein Verfahren, das dem auf dem Client verwendeten
    Betriebssystem entspricht.

  - Windows Me, Windows 98 oder Windows 95 ----- (3)

(1) Wenn Server und Client mit dem gleichen Betriebssystem arbeiten
    Server: Windows XP oder Windows 2000, Client: Windows XP oder
    Windows 2000

  1. Installieren Sie auf dem Server einen Druckertreiber, der für
     das verwendete Betriebssystem geeignet ist. Die
     Installationsmethode gleicht im Wesentlichen der
     Installationsmethode für einen gewöhnlichen lokalen Drucker.

  2. Spezifizieren Sie den an den Server angeschlossenen Drucker als
     gemeinsamen Drucker. Einzelheiten zu diesem Verfahren finden Sie
     in der Windows-Hilfe.

     Eine Point and Print-Installation (Verfahren zum Speichern eines
     Druckertreibers für Clients auf dem Druckserver mit der Funktion
     "Zusätzliche Treiber" unter Windows XP oder Windows 2000) 
     kann hier durchgeführt werden. (Überspringen Sie in diesem Fall
     Schritt 3.)

  3. Installieren Sie auf dem Client einen Druckertreiber, der für
     das verwendete Betriebssystem geeignet ist. Die
     Installationsmethode gleicht im Wesentlichen der
     Installationsmethode für einen gewöhnlichen lokalen Drucker.

     Hinweis:
     - Jeder Anschluss kann bei der Installation gewählt werden.
       Wählen Sie einen geeigneten Anschluss aus und führen Sie die
       Installation zu Ende.
     - Beim Installieren des Druckertreibers mit Hilfe des
       Installationsprogramms erscheint eine Meldung, die dazu
       auffordert, den Drucker einzuschalten. Ignorieren Sie diese.

  4. Öffnen Sie den Netzwerk-Computer auf dem Client, klicken Sie mit
     der rechten Maustaste auf das Symbol des gemeinsam genutzten 
     Druckers, den Sie auf dem Server verwenden möchten, und wählen 
     Sie den folgenden Menüeintrag:

     - "Verbinden..." für Windows XP oder Windows 2000

  Auf diese Weise wird ein Symbol für einen gemeinsamen Drucker auf
  dem Client erzeugt. Da das Symbol des Druckers, dessen Treiber in
  Schritt 3 installiert wurde, nicht länger benötigt wird, kann es
  gelöscht werden.

(2) Wenn der Client ein anderes Betriebssystem verwendet
    Server: Windows XP, Windows 2000
    Client: Windows Me, Windows 98, Windows 95

  1. Installieren Sie einen Druckertreiber, der für das auf dem
     Server verwendete Betriebssystem geeignet ist. Die
     Installationsmethode gleicht im Wesentlichen der
     Installationsmethode für einen gewöhnlichen lokalen Drucker.

  2. Spezifizieren Sie den an den Server angeschlossenen Drucker als
     gemeinsamen Drucker. Einzelheiten zu diesem Verfahren finden Sie
     in der Windows-Hilfe.

  3. Installieren Sie auf dem Client einen Druckertreiber, der für
     das verwendete Betriebssystem geeignet ist. Die
     Installationsmethode gleicht im Wesentlichen der
     Installationsmethode für einen gewöhnlichen lokalen Drucker.

     Hinweis:
     - Jeder Anschluss kann bei der Installation gewählt werden.
       Wählen Sie einen geeigneten Anschluss aus und führen Sie die
       Installation zu Ende.
     - Beim Installieren des Druckertreibers mit Hilfe des
       Installationsprogramms erscheint eine Meldung, die dazu
       auffordert, den Drucker einzuschalten. Ignorieren Sie diese.

  4. Wählen Sie am Client "Start"-"Einstellungen"-"Drucker" aus.

  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des
     gewünschten Druckertyps und wählen Sie "Eigenschaften".

  6. Klicken Sie auf das Register "Details", und klicken Sie auf
     "Anschluss hinzufügen...".

  7. Wählen Sie "Netzwerk" aus und klicken Sie auf "Durchsuchen".

  8. Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Drucker aus und klicken
     Sie auf "OK".

  Auf diese Weise wird ein Symbol für einen gemeinsamen Drucker auf
  dem Client erzeugt.

(3) Wenn der Server Windows Me, Windows 98 oder Windows 95 verwendet
    Server: Windows Me, Windows 98 oder Windows 95
    Client: Windows XP, Windows 2000

  1. Installieren Sie einen Druckertreiber, der für das auf dem
     Server verwendete Betriebssystem geeignet ist. Die
     Installationsmethode gleicht im Wesentlichen der
     Installationsmethode für einen gewöhnlichen lokalen Drucker.

  2. Spezifizieren Sie den an den Server angeschlossenen Drucker als
     gemeinsamen Drucker. Einzelheiten zu diesem Verfahren finden Sie
     in der Windows-Hilfe.

  3. Installieren Sie auf dem Client einen Druckertreiber, der für
     das verwendete Betriebssystem geeignet ist. Die
     Installationsmethode gleicht im Wesentlichen der
     Installationsmethode für einen gewöhnlichen lokalen Drucker.

   Hinweis:
   - Jeder Anschluss kann bei der Installation gewählt werden. Wählen
     Sie einen geeigneten Anschluss aus und führen Sie die
     Installation zu Ende.
   - Beim Installieren des Druckertreibers mit Hilfe des
     Installationsprogramms erscheint eine Meldung, die dazu
     auffordert, den Drucker einzuschalten. Ignorieren Sie diese.

  4. Öffnen Sie auf dem Client das Dialogfeld "Druckereigenschaften", 
     wählen Sie "Anschluss hinzufügen..." im Register "Anschlüsse" und
     geben Sie den Namen des Serverdruckers sowie den zugehörigen
     Netzwerkpfad ein.

  Auf diese Weise wird ein Symbol für einen gemeinsamen Drucker auf
  dem Client erzeugt. Da das Symbol des Druckers, dessen Treiber in
  Schritt 3 installiert wurde, nicht länger benötigt wird, kann es
  gelöscht werden. Diese Kombination von Betriebssystemen erlaubt
  normalerweise nicht, dass eine bidirektionale Kommunikation
  ausgeführt wird. Lesen Sie den Abschnitt "Wenn der Server Windows
  Me, Windows 98 oder Windows 95 verwendet" unter "Netzwerkbedingte
  Einschränkungen".

< Netzwerkbedingte Einschränkungen >

- Wenn Sie einen Netzwerkdrucker bei aktivem BJ-Statusmonitor des
  Client verwenden, wird ein Befehl zum Drucker gesendet, um dessen
  Status zu ermitteln. Wenn Sie auf dem Druckerserver im Dialogfeld
  "Servereigenschaften" im Register "Erweiterte Einstellungen" die
  Option "Benachrichtigen, wenn Remote-Aufträge gedruckt wurden"
  aktiviert haben, wird auf dem Client bei jedem Druckbefehl eine
  Meldung ausgegeben.
  Damit diese Meldungen nicht mehr angezeigt werden, deaktivieren Sie
  auf dem Druckerserver im Register "Erweitert" im Dialogfeld
  "Servereigenschaften" die Option "Benachrichtigen, wenn Remote-
  Aufträge gedruckt wurden".

- Wenn der Drucker in einem Netzwerk gemeinsam genutzt wird, wird 
  die Bestätigungsmeldung für den Tintenbehälteraustausch im Client 
  nicht angezeigt, wenn der Druckvorgang beginnt. Setzen Sie nach
  dem Austauschen des Tintenbehälters den Tintenzähler zurück. Wenn
  dieser nicht zurückgesetzt wird, wird die Tintenstandwarnung
  möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

- Wenn der Server Windows Me, Windows 98 oder Windows 95 verwendet

  Da die bidirektionale Kommunikation mit dem Drucker nicht möglich
  ist, wird eine Warnmeldung angezeigt und der Druck stoppt manchmal
  oder kann überhaupt nicht ausgeführt werden. Um dieses Problem zu
  lösen, wählen Sie im Druckertreiber, der auf dem Server installiert
  ist, das Dialogfeld mit den Eigenschaften des Druckers, klicken Sie
  auf "Spool-Einstellungen..." im Register "Details" und wählen Sie
  "Bidirektionale Unterstützung deaktivieren".

- Wenn der Client Windows XP oder Windows 2000 verwendet

  Wenn die Point-and-Print-Installation ausgeführt ist, ist die
  Einstellung für die bidirektionale Unterstützung am Client nicht
  verfügbar. Wenn der Client-Benutzer im Druckertreiber das
  Dialogfeld "Eigenschaften" ausgewählt hat und auf "OK" klickt, ohne
  dass "Bidirektionale Unterstützung aktivieren" ausgewählt wurde,
  wird die bidirektionale Kommunikationsfunktion des Servers
  ebenfalls deaktiviert. Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie
  den Druckertreiber am Client vorher entsprechend dem unter "(1)
  Wenn Server und Client mit dem gleichen Betriebssystem arbeiten"
  beschriebenen Verfahren installieren. Außerdem können Sie die
  Zugriffsrechte des Client-Benutzers in den Sicherheitseinstellungen
  für gemeinsam verwendete Drucker beschränken.

- Wenn über das Internet (IPP-Umgebung) gedruckt werden soll, prüfen
  Sie den auf dem Server installierten Druckertreiber, und
  installieren Sie den gleichen Druckertreiber als lokalen Drucker
  auf dem Client. Beachten Sie, dass der Client den Statusmonitor
  nicht starten kann, da der Druckerstatus nicht über das Internet
  erkannt wird.

- Wenn sowohl auf dem Server als auch auf dem Client der gleiche
  Druckertreiber als lokaler Drucker installiert ist, kann mit der
  Netzwerk-Übertragungsfunktion am Client automatisch ein
  Netzwerkdruckersymbol eingerichtet werden.

____________________________________________________________________
